# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Tasarım ve teknik özellikler

#### Kapasite (Kullanılabilir kapasite)

4 GB (yaklaşık 3.60 GB = 3,865,470,566 Bayt)

Dahili belleğin küçük bir bölümü dosya yönetimi için kullanılır ve bu nedenle kullanıcının kullanımına açık değildir.

#### Maksimum klasör sayısı (sürücü için)

400 klasör

#### Maksimum dosya sayısı (klasör için)

199 dosya

#### Maksimum dosya sayısı (sürücü için)

4.074 dosya (Sürücüde 21 klasör bulunmaktadır.)

#### Frekans aralığı

SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz

HQ: 75 Hz - 17.000 Hz

SP: 75 Hz - 14.000 Hz

LP: 75 Hz - 3.500 Hz

#### Uyumlu dosya formatları

MP3 (*1)

Bit hızı: 32 kbps - 320 kbps (Değişken bit hızını (VBR) destekler)

Örnekleme frekansları: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Dosya uzantısı: .mp3

#### Her bir kayıt modunda kaydedilen MP3 dosyalarının örnekleme frekansları ve bit oranları

SHQ: 44,1kHz, 192kbps

HQ: 44,1kHz, 128kbps

SP: 44,1kHz, 48kbps

LP: 11,025kHz, 8kbps

#### FM radyo alımı için frekans aralığı (*2)

87,50 MHz - 108,00 MHz

IF 128 kHz

#### FM anteni (*2)

Stereo kulaklık kablo anteni

#### Hoparlör

Yaklaşık 28 mm çap

#### Giriş/Çıkış

Mikrofon jakı (minijak, stereo)

giriş gücü, minimum giriş seviyesi 0,6 mV

Kulaklık jakı (minijak, stereo)

8 Ω - 300 Ω empedanslı kulaklık çıkışı

USB konektörü (USB Mini-B jakı)

Yüksek Hızlı USB uyumlu

Memory Stick Micro™(M2™)/microSD bellek kartı yuvası

#### Çalma hızı kontrolü (DPC)

2,00 katı - 0,50 katı

#### Güç çıkışı

300 mW

#### Güç gereksinimleri

İki adet LR03 (AAA boyutlu) alkali pil (ürünle verilir): 3,0 V DC

İki adet NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN şarj edilebilir pil (birlikte gönderilmez): 2,4 V DC

#### Çalışma sıcaklığı

5 °C - 35 °C

#### Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı kısımlar ve kumandalar hariç) (JEITA) (*3)

Yaklaşık 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Ağırlık (JEITA) (*3)

İki adet LR03 alkali pil de dahil olmak üzere, yaklaşık 74 g

#### Aygıtla birlikte verilen aksesuarlar

IC kaydediciyle birlikte verilen “Hızlı Başlatma Kılavuzu”na bakın.

Tasarım ve özellikler önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

*1 IC kaydedici kullanılarak kaydedilmiş MP3 dosyaları da desteklenir. Tüm kodlayıcılar desteklenmez.

*2 Yalnızca ICD-PX333F için

*3 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardıyla ölçülen değer

### Maksimum kayıt süresi (*1)(*2)

Bütün klasörler için azami kayıt süresi aşağıdaki gibidir.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Dahili bellek

44 sa. 40 dak.

Bellek kartı

2 GB: 22 sa. 20 dak.

4 GB: 44 sa. 40 dak.

8 GB: 89 sa. 25 dak.

16 GB: 178 sa.

32 GB: 357 sa.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Dahili bellek

67 sa. 5 dak.

Bellek kartı

2 GB: 33 sa. 30 dak.

4 GB: 67 sa. 5 dak.

8 GB: 134 sa.

16 GB: 268 sa.

32 GB: 536 sa.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Dahili bellek

178 sa.

Bellek kartı

2 GB: 89 sa. 25 dak.

4 GB: 178 sa.

8 GB: 357 sa.

16 GB: 715 sa.

32 GB: 1.431 sa.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Dahili bellek

1.073 sa.

Bellek kartı

2 GB: 536 sa.

4 GB: 1.073 sa.

8 GB: 2.147 sa.

16 GB: 4.294 sa.

32 GB: 8.589 sa.

(sa.: saat/dak.: dakika)

*1 Uzun süre devamlı kayıt yapacaksanız, kaydın ortasında pilleri yenileriyle değiştirmeniz gerekebilir. Pil ömrüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. “Pil ömrü”.

*2 Bu konuda verilen maksimum kayıt süresi yalnızca bilgilendirme içindir ve kart özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.