# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kaydın seslere tepki olarak otomatik olarak başlatılması – VOR işlevi

Sessiz geçen sürelerde kayıt yapılmasını önlemek üzere IC kaydedicinin ses algıladığı zaman kaydı başlatması ve ses duyulmadığında kaydı duraklatması için VOR (Voice Operated Recording) fonksiyonunu “ON” olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Durma ya da kayıt modunda, önce DISP/MENU - “VOR” öğesini seçip, ardından da PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak “ON” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
   “VOR” öğesi, IC kaydediciyi satın aldığınızda “OFF” konumuna ayarlıdır.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.
4. REC/PAUSE düğmesine basın.

   “VOR” ve “” ekran penceresinde görüntülenir.

   Herhangi bir ses algılanmazsa kayıt duraklatılır ve “PAUSE” yanıp söner. IC kaydedici yeniden bir ses algıladığı zaman, kayıt işlemi de yeniden başlar.

#### Not

- VOR işlevi, etrafınızdaki seslerden etkilenir. Menüden “Mic Sensitivity” öğesini kayıt koşullarına göre ayarlayın. “Mic Sensitivity” ayarını değiştirmenizden sonra yapılan kayıt tatmin edici değilse veya önemli bir kayıt yapacaksanız, menüden “VOR” işlevini “OFF” olarak ayarlayın.
- FM kaydı esnasında, VOR işlevi çalışmaz (yalnızca ICD-PX333F).

#### İpucu

- VOR işlevini iptal etmek için, 2. adımda “VOR” öğesini “OFF” konumuna ayarlayın.

### İlgili Konu

- FM radyo yayınlarının kaydedilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)
- Menünün kullanımı
- Mikrofon duyarlılığının ayarlanması (Mic Sensitivity)