# Sorun Giderme

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalma ses şiddeti düşük. “AVLS” görüntülenir.

- AVLS (Automatic Volume Limiter System) işlevi, kulaklık kullanırken seslerin maksimum ses seviyesinde çalınmasını sınırlandırır. “AVLS” öğesini menüde “OFF” olarak ayarlayın. “OFF” işlevini ayarladığınızda, lütfen aşırı yüksek ses düzeyinde dinlememeye özen gösterin.

### İlgili Konu

- AVLS işlevini açık ya da kapalı konuma getirme (yalnızca Avrupa'daki modeller)