# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Belirli bir bölümün arka arkaya çalınması (A-B tekrarı)

1. Çalma sırasında, A başlangıç noktasını belirlemek üzere A-B düğmesine basın.
   “A-B B?” görüntülenir.
2. B bitiş noktasını belirlemek üzere A-B düğmesine tekrar basın.
   “A-B” görüntülenir ve belirlenen bölüm arka arkaya çalınmaya başlar.

#### Not

- A ve B noktalarını bir dosyanın başlangıcı ya da bitişine yakın ya da parça işaretlerinin çevresinde ayarlayamazsınız.

#### İpucu

- A-B tekrar çalmayı iptal etmek ve normal çalmaya geri dönmek için, PLAY/STOP・ENTER düğmesine tekrar basın.
- A-B tekrar çalma ayarını iptal etmek için, (durdur) düğmesine basın. IC kaydedici durur, ancak A-B tekrar ayarı kalır. A-B tekrar ayarını etkin konuma getirmek için, (durdur) düğmesine tekrar basın.
- A-B tekrar çalma ayarı için belirtilen bölümü değiştirmek için, A-B tekrar çalma işlemi esnasında tekrar A-B düğmesine basın ve yeni bir başlangıç noktası belirleyin. Daha sonra, 2. adımda olduğu gibi, yeni bir bitiş noktası belirleyin.

### İlgili Konu

- Bir dosyayı art arda çalma