# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kayıt sırasında gürültünün azaltılması (LCF(Low Cut))

LCF (Low Cut Filtresi) işlevini rüzgarın neden olduğu uğultuyu azaltacak şekilde, düşük frekanslı sesleri kesmek ve dolayısıyla da dosyayı daha net kaydetmek için ayarlanabilir.

1. Durma ya da kayıt modunda, DISP/MENU - “Detail Menu”-“LCF(Low Cut)” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak “ON” veya “OFF” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Menü öğelerinin tanımları

Mevcut menü öğelerinden birini seçebilirsiniz.

ON:

LCF işlevi etkinleşir.

OFF:

LCF işlevi iptal edilir.

(İlk ayar)

#### Not

- FM kaydı esnasında, LCF işlevi çalışmaz (yalnızca ICD-PX333F).

#### İpucu

- LCF işlevini iptal etmek için, 2. adımda “OFF” öğesini seçin.

### İlgili Konu

- FM radyo yayınlarının kaydedilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)