# Sorun Giderme

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalma ses şiddeti düşük.

- Ses tamamen kapalıdır. VOL - ya da + düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
- Kayıt sahnesi “Voice Notes” () ya da “Audio IN” () olarak ayarlanmıştır. Mevcut duruma uygun bir kayıt sahnesi seçin.
- “Mic Sensitivity” öğesi “Low” () olarak ayarlıdır. Bu öğeyi “High” () ya da “Medium” () olarak ayarlayın.

### İlgili Konu

- Her durum için kayıt ortamı seçme
- Mikrofon duyarlılığının ayarlanması (Mic Sensitivity)