# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## AVLS işlevi hakkında (yalnızca Avrupa modellerinde)

AVLS (Automatic Volume Limiter System) işlevi, kulaklık kullanılırken sesleri normal bir seviyede dinlemenize olanak sağlar.

AVLS işlevi, sesten kaynaklanan sorunları veya dikkat dağılmasını önlemek ve normal ses seviyesini kullanmanız için maksimum ses seviyesini sınırlar.

### “AVLS” öğesi “ON” konumuna ayarlanırsa

Ses seviyesini, AVLS ile belirlenen seviyenin üzerine yükseltmeye çalıştığınızda, “AVLS” göstergesi yanar. Ses seviyesini, sınırı aşan bir değere ayarlayamazsınız.

#### Not

- “AVLS” öğesi, IC kaydediciyi satın aldığınızda “ON” konumuna ayarlıdır. Bu işlevi kapatıp dosyaları orijinal ses seviyesinde çalmak isterseniz, menüyü kullanarak “AVLS” öğesini “OFF” konumuna ayarlayın.