# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kaydedilen seslerin çalınması

1. IC kaydediciyi açık konuma getirmek için HOLD・POWER ON/OFF düğmesini “POWER ON/OFF” yönünde veya IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için ortaya doğru kaydırın.
   Durdurma penceresi görüntülenir.
2. Çalınmasını istediğiniz dosyayı seçin.
   Bir dosya seçmezseniz yeni kaydedilen dosya çalınır.
3. PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

   Çalma işlemi başlatılır ve çalışma göstergesi () yeşil renkte yanar.

4. VOL -/+ düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

#### Not

- Yalnızca Avrupa’daki müşteriler için:

  “AVLS” öğesi menüden “ON” olarak ayarlandığında ve “AVLS” göstergesi yandığında, ses seviyesini AVLS ile belirlenen seviyenin üzerine yükseltemezsiniz. Bu işlevi kapatıp dosyaları orijinal ses seviyesinde çalmak isterseniz, menüyü kullanarak “AVLS” öğesini “OFF” konumuna ayarlayın.

#### İpucu

- Çalma işlemini durdurmak için, (durdur) düğmesine basın.

### İlgili Konu

- Aygıtı açma
- HOLD işlevinin devre dışı bırakılması
- Klasör ve dosya seçme
- Çalma sırasındaki çeşitli işlemler