# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalma sesindeki gürültüleri azaltma ve insan sesini daha net yapma – gürültü kesme fonksiyonu

Gürültü kesme işlevi, insan sesleri dışındaki ortam gürültüsünü azaltır ve çalınan sesleri dinlerken insan seslerini daha net duymanızı sağlar.

1. Durma ya da çalma modundayken, NOISE CUT düğmesini kaydırarak “ON” konumuna getirin.
2. DISP/MENU - “Detail Menu” - “Noise Cut Level” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

3. – ve + düğmelerini kullanarak “Maximum” veya “Medium” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
4. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Menü öğelerinin tanımları

Mevcut menü öğelerinden birini seçebilirsiniz.

Maximum:

Gürültü kesme seviyesi yükselir.

(İlk ayar)

Medium:

Gürültü kesme seviyesi azaltılır. Gürültü kesme işlevini “Maximum” konumuna ayarladığınızda, sesleri net şekilde duyamıyorsanız bu öğeyi seçin.

#### Not

- Gürültü kesme işlevi efekti, ses kaydedilen şartlara bağlı olarak farklı olabilir.
- Dahili hoparlör kullanılarak dosya çalınırken veya bir FM radyo yayını kaydedilirken (yalnızca ICD-PX333F için), gürültü kesme işlevi çalışmaz.
- Dahili hoparlörü kullanırken, gürültü kesme işlevi çalışmaz.

#### İpucu

- Gürültü kesme işlevini iptal etmek için, NOISE CUT düğmesini kaydırarak “OFF” konumuna getirin.

### İlgili Konu

- FM radyo yayınlarının kaydedilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)