# Sorun Giderme

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ses sadece bir kanaldan geliyor.

- IC kaydediciye bağlanan harici cihazın ses çıkışı mono ve kayıt modu “192kbps(MONO)” (SHQ) ya da “128kbps(MONO)” (HQ) olarak ayarlanmışsa, sesler tek kanallı olarak kaydedilir. Böyle bir durumda, kayıt modunu menüde “48kbps(MONO)” (SP) ya da “8kbps(MONO)” (LP) olarak ayarlayın.

### İlgili Konu

- Kayıt modunun seçilmesi (REC Mode)