# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Harici bir mikrofon ile kayıt

IC kaydediciye bir stereo mikrofon bağlar ve kayıt modunu “SHQ” ya da “HQ” modu olarak ayarlarsanız, sesi stereo olarak kaydedebilirsiniz. Stereo kulaklık kullanarak sesi stereo olarak çalabilirsiniz.

1. IC kaydedici durma modundayken harici mikrofonu () jakına bağlayın.

   Ekran penceresinde “Select Input” görüntülenir. “Select Input” görüntülenmezse, menüden ayarlayın.
2. – ve + düğmelerini kullanarak “MIC IN” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.
4. Kaydı başlatmak için, REC/PAUSE düğmesine basın.

   Aygıta takılı mikrofon otomatik olarak devreden çıkar.

   Giriş seviyesi yeterince güçlü değilse IC kaydediciden “Mic Sensitivity” ayarını yapın.

   Aygıta fişli bir mikrofon takıldığı zaman, güç otomatik olarak IC kaydedici üzerinden mikrofona verilir.

#### Not

- Bağlantıyı yaptıktan sonra, kayda başlamadan önce, konuşmanın ses kalitesini ve kayıt düzeyini kontrol edin.
- Telefonun bip sesi ya da çevirme sesi kaydediliyorsa, konuşma daha düşük ses seviyesinde kaydedilebiliyor olabilir. Bu durumda, konuşma başladıktan sonra, kayda başlayın.
- Telefonun türüne ya da hattın durumuna bağlı olarak, VOR işlevi çalışmayabilir.
- IC kaydediciyi kullanarak bir konuşmayı kaydedemeseniz bile, ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

#### İpucu

- Kaydı durdurmak için, (durdur) düğmesine basın.
- Telefondan veya cep telefonundan ses kaydetmek için kulaklık tipi bir elektret kondansatörlü mikrofon (ürünle birlikte gelmez) kullanabilirsiniz. Bağlantının nasıl yapılacağının ayrıntıları için mikrofonla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

### İlgili Konu

- Mikrofon duyarlılığının ayarlanması (Mic Sensitivity)
- Giriş modunun seçilmesi (Select Input)