# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Parçalar ve kumandalar

1. Dahili mikrofon

2. (mikrofon) jakı (*)

3. Ekran penceresi

4. DISP/MENU düğmesi

5. SCENE düğmesi

6. (klasör) düğmesi

7. PLAY/STOP・ENTER (*) düğmesi

8. (durdur) düğmesi

9. – (geri sarma, hızlı ileri sarma), + (ileri sarma/hızlı ileri sarma) düğmeleri

10. Hoparlör

11. (kulaklık) jakı

12. Çalışma göstergesi

13. ERASE düğmesi

14. VOL –/+ (ses seviyesi) (*) düğmesi

15. A-B (tekrarla) A-B düğmesi

16. REC/PAUSE düğmesi

17. NOISE CUT düğmesi

18. T-MARK (parça işareti) düğmesi

19. (USB) konektörü

20. M2™/microSD bellek kartı yuvası

21. HOLD・POWER ON/OFF düğmesi

22. Pil bölmesi

23. Kayış deliği (Ürünle birlikte kayış verilmez.)

*Bu düğmelerde ve jakta dokunma noktası bulunur. Onu işlemler için referans noktası olarak veya her terminali belirlemek için kullanabilirsiniz.