# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## AVLS işlevini açık ya da kapalı konuma getirme (yalnızca Avrupa'daki modeller)

AVLS işlevi “ON” konumuna ayarlanırsa, “AVLS” göstergesi yanar ve ses seviyesini AVLS ile belirlenen seviyenin üzerine yükseltemezsiniz. Ürün satın alındığında bu işlev “ON” konumuna ayarlıdır, ancak bu işlevi kapalı konuma getirebilirsiniz.

1. Durma ya da çalma modunda, DISP/MENU - “AVLS” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
2. – ve + düğmelerini kullanarak “OFF” (AVLS işlevini kapalı konuma getirecekseniz) veya “ON” (AVLS işlevini açık konuma getirecekseniz) seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
   “OFF” seçimini yaparsanız, bir bip sesiyle birlikte “AVLS OFF?” mesajı görüntülenir. “ON” seçimini yaparsanız, 4. adımla devam edin.

3. – ve + düğmelerini kullanarak “YES” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
   Seçtiğiniz ayarı iptal etmek isterseniz, bu adımda “NO” seçimini yapın.
4. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Not

- Dosyaları belirli bir süre AVLS ile belirlenen seviyenin üzerinde çalarsanız, “AVLS” görüntülenir ve menüdeki “AVLS” öğesi otomatik olarak “ON” konumuna ayarlanır.
- AVLS işlevini kapalı konuma getirirseniz, lütfen aşırı bir ses seviyesinde dinlememeye dikkat edin.
- Sesleri belirli bir süre kulaklıkla dinlerseniz, “AVLS” öğesini menüden “OFF” konumuna ayarlamış olsanız dahi AVLS işlevi otomatik olarak açık konuma getirilir.

### İlgili Konu

- AVLS işlevi hakkında (yalnızca Avrupa modellerinde)