# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## FM radyo istasyonunun manüel olarak ayarlanması (manüel tarama) (yalnızca ICD-PX333F için)

Kulaklığın kablosu bir FM antenidir. Bu nedenle, FM radyoyu dinlerken, kulaklığı (kulaklık) jakına bağlayın.

#### Not

- FM alımı esnasında, DPC işlevi ve gürültü kesme işlevi çalışmaz.

1. Durma modunda DISP/MENU - “FM Radio” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

   IC kaydedici FM radyo moduna girer.

2. DISP/MENU düğmesine basarak imleçleri (, ) ekran penceresindeki üst satırda bulunan frekans ekranında iki yana doğru hareket ettirin.

   IC kaydedici şimdi frekansları tarayarak bir istasyonu ayarlamaya hazır demektir.

3. İstasyonu ayarlamak için – veya + düğmesine arka arkaya basın.
4. FM radyoyu kapatmak için (durdur) düğmesine basın.

### İlgili Konu

- FM radyo çıkışının hoparlör ve kulaklık arasında değiştirilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)
- FM radyo istasyonunun otomatik olarak ayarlanması (otomatik tarama) (yalnızca ICD-PX333F için)