# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Harici ekipmanlardan kayıt yapma

IC kaydediciye bağlı diğer ekipmanlardaki sesi kaydederek bilgisayarı kullanmadan, MP3 dosyaları yaratabilirsiniz.

#### İpucu

- “Scene Select” menüsünden “Audio IN” öğesini seçtiğinizde, diğer ekipmanlardan kayıt için kullanılabilen ayarlar da seçilir.
- Kayda başlamadan önce, ilk olarak bir deneme kaydı yapmanızı veya kaydı takip etmenizi öneririz.
- Giriş ses düzeyi yeterince güçlü değilse, kayıt düzeyi kılavuzunu kontrol ederken diğer aygıtın kulaklık jakını (minijak, stereo) IC kaydedicinin girişine bağlayın ve IC kaydediciye bağlı aygıt üzerinde ses şiddetini ayarlayın.

1. IC kaydedici durma modundayken, harici aygıt bağlantısını () IC kaydedicinin jakına bağlayın.

   Diğer aygıtın ses çıkışı bağlantısını (stereo mini fiş), bir ses bağlantı kablosu (ürünle verilmez) kullanarak IC kaydedicinin jakına bağlayın.

   Ekran penceresinde “Select Input” görüntülenir.

   “Select Input” görüntülenmezse, menüden ayarlayın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak “Audio IN” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.
4. Kaydı başlatmak için, REC/PAUSE düğmesine basın.
   Dahili mikrofonlar otomatik olarak devreden çıkar ve bağlı aygıttan gelen sesler kaydedilir.
5. IC kaydediciye bağlı aygıt üzerinde çalma işlemini başlatın.

#### Not

- IC kaydediciye bağlanan harici cihazın ses çıkışı mono ve kayıt modu “192kbps(MONO)” (SHQ) ya da “128kbps(MONO)” (HQ) olarak ayarlanmışsa, sesler tek kanallı olarak kaydedilir. Böyle bir durumda, kayıt modunu menüde “48kbps(MONO)” (SP) ya da “8kbps(MONO)” (LP) olarak ayarlayın.

#### İpucu

- Kaydı durdurmak için, (durdur) düğmesine basın.

### İlgili Konu

- IC kaydedicide çalan seslerin başka aygıtlara kaydedilmesi
- Giriş modunun seçilmesi (Select Input)
- Her durum için kayıt ortamı seçme
- Kayıt modunun seçilmesi (REC Mode)