# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Tarama duyarlılığının değiştirilmesi (yalnızca ICD-PX333F için)

FM radyo istasyonlarını önceden ayarlarken tarama duyarlılığını ayarlayabilirsiniz.

1. FM radyo alımı modunda, DISP/MENU - “Scan Sensitivity” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak “High” veya “Low” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Menü öğelerinin tanımları

Mevcut menü öğelerinden birini seçebilirsiniz.

High:

Tarama duyarlılığı yüksek bir değere ayarlanır.

(İlk ayar)

Low:

Tarama duyarlılığı düşük bir değere ayarlanır.