# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Yanlışlıkla çalıştırmanın önlenmesi (HOLD)

Örneğin IC kaydediciyi taşırken vb. yanlışlıkla çalışmasını önlemek için, tüm düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz (HOLD).

1. Güç açık konumdayken düğmeleri devre dışı bırakmak için, HOLD・POWER ON/OFF düğmesini “HOLD” yönünde kaydırın.

   “HOLD” ibaresi yaklaşık 3 saniye boyunca görüntülenerek tüm düğme işlemlerinin devre dışı bırakıldığını gösterir.

#### Not

- Kayıt sırasında HOLD işlevi etkinleştirildiğinde de tüm düğme işlemleri devre dışı bırakılır. Kaydı durdurmak için, öncelikle HOLD işlevini iptal edin.

#### İpucu

- HOLD işlevi etkin olsa dahi, herhangi bir düğmeye basarak alarmı durdurabilirsiniz. (Normal çalmayı durduramazsınız.)

### İlgili Konu

- HOLD işlevinin devre dışı bırakılması