# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalma sırasındaki çeşitli işlemler

IC kaydedici çalma işlemini yürütürken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

#### Mevcut konumda durdurmak (Çalma Duraklatma işlevi)

PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın. Çalmayı bu noktadan itibaren devam ettirmek için, PLAY/STOP・ENTER düğmesine tekrar basın.

#### Mevcut dosyanın başlangıcına dönmek için

– düğmesine bir defa basın.

Bir parça işareti ayarlandığında, IC kaydedici geçerli noktanın öncesindeki parça işaretine geri gider.

(“Easy Search” işlevi “OFF” konumuna ayarlandığında, IC kaydedici burada açıklandığı şekilde çalışır.)

#### Önceki dosyalara geri gitmek için

– düğmesine art arda basın.

(Durma modunda, dosyalara devamlı olarak geri gitmek için düğmeyi basılı tutun. Devamlı arama modunda IC kaydedici parça işaretlerini bulmaz.)

#### Sonraki dosyaya atlamak için

+ düğmesine bir defa basın.

Bir parça işareti ayarlandığında, IC kaydedici geçerli noktanın sonrasındaki parça işaretine ileri gider.

(“Easy Search” işlevi “OFF” konumuna ayarlandığında, IC kaydedici burada açıklandığı şekilde çalışır.)

#### Sonraki dosyalara atlamak için

+ düğmesine art arda basın.

(Durma modunda, dosyaları devamlı olarak atlamak için düğmeyi basılı tutun. Devamlı arama modunda IC kaydedici parça işaretlerini bulmaz.)

### İlgili Konu

- Kaydedilen seslerin çalınması
- Parça işareti ekleme
- İstenen noktanın hızlıca aranması (Easy Search)