# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Çalışma göstergesinin açılması veya kapatılması (LED)

Bu ayar, çalışma göstergesini çalışma sırasında açar veya kapatır.

1. Durma modunda, DISP/MENU - “Detail Menu” - “LED” öğelerini seçin ve PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.

2. – ve + düğmelerini kullanarak “ON” veya “OFF” seçimini yapın ve ardından PLAY/STOP・ENTER düğmesine basın.
3. Menü modundan çıkmak için (durdur) düğmesine basın.

#### Menü öğelerinin tanımları

Mevcut menü öğelerinden birini seçebilirsiniz.

ON:

Belleğe erişilirken, kayıt yapılırken ya da dosya çalarken, çalışma göstergesi yanar ya da yanıp söner.

(İlk ayar)

OFF:

Çalışma göstergesi çalışma sırasına dahi yanmaz ya da yanıp sönmez.

#### Not

- IC kaydedici bir bilgisayara bağlıyken, “LED” ayarı “OFF” olarak yapılmış olsa bile, çalışma göstergesi yanar ya da yanıp söner.