# Kullanım Talimatları

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Pil ömrü

### Sony LR03 (SG) (AAA boyutlu) alkali piller kullanıldığında (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Kayıt: Yaklaşık 65 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 18 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 48 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 20 sa.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Kayıt: Yaklaşık 65 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 18 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 48 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 20 sa.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Kayıt: Yaklaşık 72 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 18 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 48 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 20 sa.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Kayıt: Yaklaşık 96 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 18 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 48 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 20 sa.

#### FM reception (*3)

Yaklaşık 22 sa.

(sa.: saat/dak.: dakika)

*1 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardıyla ölçülen değer. Pil ömrü, IC kaydedicinizi nasıl çalıştırdığınıza bağlı olarak kısalabilir.

*2 Ses düzeyi 14'e ayarlanmış şekilde, dahili hoparlörden müzik çalındığında.

*3 Yalnızca ICD-PX333F için

### Sony NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN şarj edilebilir piller kullanıldığında (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Kayıt: Yaklaşık 45 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 12 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 34 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 14 sa.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Kayıt: Yaklaşık 45 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 12 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 34 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 14 sa.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Kayıt: Yaklaşık 50 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 12 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 34 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 14 sa.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Kayıt: Yaklaşık 65 sa.

Hoparlörden çalma (*2): Yaklaşık 12 sa.

Kulaklıkla çalma: Yaklaşık 34 sa.

FM kaydı (*3): Yaklaşık 14 sa.

#### FM reception (*3)

Yaklaşık 14 sa.

(sa.: saat/dak.: dakika)

*1 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardıyla ölçülen değer. Pil ömrü, IC kaydedicinizi nasıl çalıştırdığınıza bağlı olarak kısalabilir.

*2 Ses düzeyi 14'e ayarlanmış şekilde, dahili hoparlörden müzik çalındığında.

*3 Yalnızca ICD-PX333F için