# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A lejátszás sebességének beállítása – a DPC (Digital Pitch Control) funkció

A lejátszás sebességét 0,50-szörös és 2,00-szeres érték között állíthatja. A készülék természetes hangmagassággal játssza le a fájlt a digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően.

1. Stop vagy lejátszási üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „DPC(Speed Control)” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

2. A – vagy + gombbal válassza ki az „ON” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
3. Lejátszás közben nyomja meg a – vagy + gombot a lejátszási sebesség módosításához.

   A lejátszási sebesség 0,05 századdal csökken (×0.50 és ×1.00 között).

   A lejátszási sebesség 0,10 tizeddel nő (×1.00 és ×2.00 között).

   A gombokat nyomva tartva folyamatosan módosíthatja a sebességet.

   Gyárilag a „×0.70” lejátszási sebesség van beállítva.

#### Megjegyzés

- A zajvágás funkció nem működik, ha a „DPC(Speed Control)” beállítása „ON”.

#### Tipp

- A normál lejátszási sebességhez történő visszatéréshez a 2. lépésben válassza ki az „OFF” értéket.