# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Felvétel külső mikrofonnal

Sztereó mikrofon diktafonhoz való csatlakoztatásakor, ha a felvételi mód „SHQ” vagy „HQ” módra került beállításra, sztereóban rögzíthet hangfelvételt. Sztereó fejhallgató segítségével sztereóban játszhatja le a fájlt.

1. Csatlakoztasson egy külső mikrofont () az aljzatba, amikor a diktafon stop üzemmódban van.

   A „Select Input” felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha nem jelenik meg a „Select Input” felirat, állítsa be a menüben.
2. A – vagy + gombbal válassza ki az „MIC IN” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
3. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.
4. Nyomja meg a REC/PAUSE gombot a felvétel elindításához.

   A beépített mikrofon automatikusan kikapcsol.

   Ha a bemeneti jelszint nem elég erős, akkor állítsa át a „Mic Sensitivity” beállítást a diktafonon.

   Ha csatlakozón Táplált („Plug in Power”) típusú mikrofont csatlakoztat, akkor a szükséges feszültséget automatikusan megkapja a mikrofon a diktafontól.

#### Megjegyzés

- Miután elvégezte a csatlakoztatást, a felvétel megkezdése előtt ellenőrizze a beszélgetés hangminőségét és a felvételi jelszintet.
- Amennyiben a telefon hangjelzése vagy a tárcsázási hangja rögzítésre kerül, a beszélgetés alacsonyabb hangerőn is rögzíthető. Ebben az esetben a beszélgetés megkezdése után kezdje el a felvételt.
- Előfordulhat, hogy a VOR funkció a telefon típusától vagy a vonalak minőségétől függően nem működik.
- A kellemetlenségekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, még akkor sem, ha nem tud felvenni beszélgetést a diktafonnal.

#### Tipp

- A felvétel megállításához nyomja meg a (stop) gombot.
- Telefon vagy mobiltelefon hangjának felvételére használhatja például a fejhallgató típusú elektret kondenzátormikrofont (nem tartozék). A csatlakoztatásról a mikrofonhoz mellékelt használati utasítás nyújt bővebb tájékoztatást.

### Kapcsolódó témák

- A mikrofon érzékenységének beállítása (Mic Sensitivity)
- Bemeneti mód választása (Select Input)