# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## FM-rádióadó manuális behangolása (manuális keresés) (csak ICD-PX333F)

A fejhallgató vezetéke FM-antennaként szolgál, ezért az FM-rádió hallgatásakor csatlakoztassa a fejhallgatót a (fejhallgató) aljzathoz.

#### Megjegyzés

- FM-rádióvétel közben a DPC funkció, valamint a zajvágás funkció nem működik.

1. Stop üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „FM Radio” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

   A diktafon FM-rádió üzemmódba lép.

2. Nyomja meg röviden a DISP/MENU gombot a (, ) kurzorok frekvenciakijelző mindkét végéhez való mozgatásához a kijelző felső sorában.

   A diktafon most már készen áll a csatorna behangolására a frekvenciák keresésével.

3. Nyomja meg többször a – vagy + gombot az adó behangolásához.
4. Nyomja meg a (stop) gombot, ha ki szeretné kapcsolni az FM-rádiót.

### Kapcsolódó témák

- Az FM-rádió hangjának átkapcsolása a hangszóró és a fejhallgató között (csak ICD-PX333F)
- FM-rádióadó automatikus behangolása (automatikus keresés) (csak ICD-PX333F)