# Hibaelhárítás

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Akkor is jön hang a hangszóróból, ha a fejhallgató be van dugva.

- Ha nem megfelelően dugja be a fejhallgatót, lejátszáskor a hangszóróból is jön hang.

  Húzza ki a fejhallgatót, és dugja be újra.

- Az FM-rádió hallgatása közben az „Audio Output” beállítás értéke „Speaker”. Állítsa át „Headphones” értékre (csak a ICD-PX333F modell esetében).

### Kapcsolódó témák

- Az FM-rádió hangjának átkapcsolása a hangszóró és a fejhallgató között (csak ICD-PX333F)