# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Az AVLS funkció ki- és bekapcsolása (csak európai modellek esetében)

Ha az AVLS funkció beállítása „ON” (Be), az „AVLS” jelző kigyullad és nem állíthatja a hangerőt az AVLS által megszabottnál nagyobbra. Ez a funkció a diktafon megvásárlásakor „ON” helyzetre van állítva, azonban kikapcsolhatja a funkciót.

1. Stop vagy lejátszási üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „AVLS” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.
2. Nyomja meg a – vagy + gombokat az „OFF” elem kiválasztásához (ha kikapcsolja az AVLS funkciót), vagy az „ON” elemet (ha bekapcsolja az AVLS funkciót), majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
   Az „OFF” kiválasztásakor megjelenik az „AVLS OFF?” üzenet hangjelzés elhangzása mellett. Ha az „ON” elemet választotta, folytassa a 4. lépéssel.

3. A – vagy + gombbal válassza ki az „YES” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
   Ha érvényteleníteni akarja az imént végzett beállítást, válassza a „NO” lehetőséget ebben a lépésben.
4. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.

#### Megjegyzés

- Ha adott ideig a beállított AVLS szintet meghaladó hangerőn játszik le fájlokat, az „AVLS” felirat jelenik meg, és a menüben az „AVLS” funkció automatikusan „ON” értékre kerül beállításra.
- Ha kikapcsolja az AVLS funkciót, vigyázzon, nehogy túlzott hangerő mellett hallgassa a felvételeket.
- Ha hangot egy bizonyos ideig hallgatja fejhallgatón keresztül, az AVLS funkció automatikusan bekapcsol, még akkor is, ha az „AVLS” funkció „OFF” értékre került beállításra a menüben.

### Kapcsolódó témák

- Az AVLS funkcióról (csak az európai típusok)