# Hibaelhárítás

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Nem lehet fogni az FM-rádióállomásokat, vagy sok zaj hallható (csak a ICD-PX333F modell esetén).

- Nincs csatlakoztatva a fejhallgató (a fejhallgató vezetéke FM-antennaként működik). Csatlakoztassa a fejhallgatót a (fejhallgató) aljzathoz, és egyenesítse ki a fejhallgató vezetékét.

- A „DX/LOCAL” beállítás értéke „LOCAL”. Állítsa át „DX” értékre.

### Kapcsolódó témák

- Az FM-rádió vételi érzékenységének beállítása (csak ICD-PX333F)