# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Kivitel és műszaki adatok

#### Kapacitás (felhasználó által használható)

4 GB (körülbelül 3,60 GB = 3 865 470 566 bájt)

A belső memória egy részét adatkezelési funkciókra használja a készülék, ezért ez a felhasználó számára nem elérhető.

#### Mappák maximális száma (meghajtónként)

400 mappa

#### Fájlok maximális száma (mappánként)

199 fájl

#### Fájlok maximális száma (meghajtónként)

4 074 fájl (Ha a meghajtó 21 mappát tartalmaz.)

#### Frekvenciatartomány

SHQ: 75 Hz – 20 000 Hz

HQ: 75 Hz – 17 000 Hz

SP: 75 Hz – 14 000 Hz

LP: 75 Hz – 3 500 Hz

#### Kompatibilis fájlformátumok

MP3 (*1)

Bitsűrűség: 32 kbps - 320 kbps (támogatja a változó bitsűrűséget (VBR))

Mintavételi frekvencia: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Fájlkiterjesztés: .mp3

#### A felvételi üzemmódokban rögzített MP3-fájlok mintavételi frekvenciája és bitsűrűsége

SHQ: 44,1 kHz, 192 KB/s

HQ: 44,1 kHz, 128 KB/s

SP: 44,1 kHz, 48 KB/s

LP: 11,025 kHz, 8 KB/s

#### Az FM-rádióvétel frekvenciatartománya (*2)

87,50 MHz – 108,00 MHz

KF: 128 kHz

#### FM antenna (*2)

Sztereó fejhallgató vezetéke

#### Hangszóró

Körülbelül 28 mm átmérő

#### Be- és kimenetek

Mikrofonaljzat (minijack, sztereó)

táplált („Plug in Power”) bemenet, minimális bemeneti szint 0,6 mV

Fejhallgatóaljzat (minijack, sztereó)

kimenet 8 Ω - 300 Ω impedanciájú fejhallgató számára

USB aljzat (USB Mini-B csatlakozó)

Nagy sebességű USB-kompatibilis

Memory Stick Micro™(M2™)/microSD memóriakártya-nyílás

#### Lejátszási sebesség vezérlése (DPC)

2,00-szeres – 0,50-szeres

#### Kimenő teljesítmény

300 mW

#### Teljesítményfelvétel

Két LR03 (AAA méretű) alkáli elem (tartozék): 3,0 V DC

Két NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN típusú akkumulátor (nem tartozék): 2,4 V DC

#### Működési hőmérséklet

5 °C - 35 °C

#### Méretek (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA) (*3)

Körülbelül 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm

#### Tömeg (JEITA) (*3)

Körülbelül 74 g két LR03 alkáli elemmel

#### Mellékelt tartozékok

Lásd: a diktafonhoz mellékelt „Üzembe helyezési útmutató”.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

*1 A diktafonnal rögzített MP3-fájlokat is le lehet játszani. Nem minden kódoló támogatott.

*2 Csak ICD-PX333F modell esetében

*3 A mérések a következő szervezet szabványa alapján történtek: JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

### Maximális felvételidő (*1)(*2)

A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő.

#### 192kbps(MONO)(SHQ)(///)

Beépített memória

44 ó. 40 p.

Memóriakártya

2 GB: 22 ó. 20 p.

4 GB: 44 ó. 40 p.

8 GB: 89 ó. 25 p.

16 GB: 178 ó.

32 GB: 357 ó.

#### 128kbps(MONO)(HQ)()

Beépített memória

67 ó. 5 p.

Memóriakártya

2 GB: 33 ó. 30 p.

4 GB: 67 ó. 5 p.

8 GB: 134 ó.

16 GB: 268 ó.

32 GB: 536 ó.

#### 48kbps(MONO)(SP)

Beépített memória

178 ó.

Memóriakártya

2 GB: 89 ó. 25 p.

4 GB: 178 ó.

8 GB: 357 ó.

16 GB: 715 ó.

32 GB: 1 431 ó.

#### 8kbps(MONO)(LP)

Beépített memória

1,073 ó.

Memóriakártya

2 GB: 536 ó.

4 GB: 1 073 ó.

8 GB: 2 147 ó.

16 GB: 4 294 ó.

32 GB: 8 589 ó.

(ó.: óra/p.: perc)

*1 Ha hosszú ideig folyamatosan szeretne felvenni, akkor előfordulhat, hogy a felvétel során cserélnie kell az akkumulátort/elemet egy újra. Az elemek/akkumulátorok kapacitásáról lásd: „Akkumulátor üzemideje”.

*2 A témában feltüntetett maximális felvételi idő csak referenciaként szolgál, a kártya jellemzőitől függően változhat.