# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A diktafon leválasztása az USB hálózati adapterről

Kövesse az alábbi eljárást. Ellenkező esetben, ha a diktafon adatfájlokat tartalmaz, a fájlok megsérülhetnek vagy lejátszhatatlanná válhatnak.

1. Ha éppen felvesz vagy lejátszik egy fájlt, állítsa a diktafont stop üzemmódba a (stop) gomb megnyomásával.
2. Ügyeljen arra, hogy a diktafon működésjelzője ne világítson.
3. Válassza le a diktafont az USB hálózati adapterről, majd válassza le az USB hálózati adaptert az USB-csatlakozókábeltől, végül pedig húzza ki az USB hálózati adaptert a hálózati dugaszolóaljzatból.

#### Megjegyzés

- Felvétel (a műveletjelző világít vagy pirosan villog) vagy az adatok elérése közben (a műveletjelző narancssárgán villog)
  - a diktafont nem szabad csatlakoztatni a hálózati dugaszolóaljzathoz csatlakoztatott USB hálózati adapterre vagy leválasztani az adapterről.
  - a diktafonhoz csatlakoztatott USB hálózati adaptert nem szabad a hálózati dugaszolóaljzathoz csatlakoztatni vagy arról leválasztani.
  Ha ezt nem tartja be, megsérülhetnek az adatok. Amennyiben a diktafonnak nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznia, az indítóképernyő hosszabb ideig lesz látható. Ez nem a diktafon meghibásodása miatt van. Várjon addig, ameddig az indítóképernyő eltűnik a kijelzőről.
- Az USB hálózati adapter használata közben az akkumulátorjelző nem jelenik meg a kijelzőn.

### Kapcsolódó témák

- USB hálózati adapter használata