# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Mappa- és fájlszerkezet

A mappák és a fájlok a feltüntetett módon jelennek meg a számítógép képernyőjén. Windows képernyőn az Intéző segítségével, illetve Mac képernyőn a Finder segítségével, a mappák és fájlok az „IC RECORDER” vagy „MEMORY CARD” megnyitásával jeleníthetők meg.

### Beépített memória

A: IC RECORDER mappa

B: A diktafonnal rögzített fájlokat tároló mappa

C: A Sound Organizer szoftver, Súgóútmutató stb. telepítőit tartalmazó mappa.

D: A számítógépről másolt mappa

*1 Amikor egy fájlt közvetlenül a VOICE mappába másol, a diktafon számítógépről másolt fájlként ismeri fel és kezeli a fájlt. Amikor fájlokat másol a számítógépről a diktafonra, helyezze ezeket a VOICE mappa almappáiba.

*2 Az MP3-fájlokat tartalmazó mappa neve ugyanúgy jelenik meg a diktafonon, ezért érdemes könnyen megjegyezhető nevet adni a mappának. Az ábrán látható mappák példákat mutatnak be a mappanevekre.

*3 A diktafon max. 8 szintnyi mélységig képes felismerni a diktafonra másolt mappákat.

*4 Ha külön másolja át az MP3-fájlokat, akkor azokat a „No Folder” osztályba sorolja a készülék.

#### Tipp

- Az MP3-fájlokban tárolt cím, előadó stb. megjeleníthető a diktafonon. Hasznos, ha az ID3-címkeadatokat azzal a szoftverrel viszi be, mellyel készítette az MP3-fájlokat a számítógépen.
- Ha nincs regisztrált cím vagy előadónév, akkor a „No Data” felirat jelenik meg a diktafon kijelzőjén.

### Memóriakártya

Ha a diktafont azután csatlakoztatja a számítógéphez, hogy használandó memóriának a „Memory Card” opciót adta meg, a mappák szerkezete eltér attól, mint amikor a „Built-In Memory” a beállítás.

#### Memory Stick Micro™ (M2™)

A: „MEMORY CARD” mappa

B: A diktafonnal rögzített fájlokat tároló mappa

C: A számítógépről másolt mappa

#### microSD-kártya

A: „MEMORY CARD” mappa

B: A diktafonnal rögzített fájlokat tároló mappa

C: A számítógépről másolt mappa

### Kapcsolódó témák

- Memória kiválasztása