# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Zajcsökkentés felvétel közben (LCF(Low Cut))

Beállíthatja az LCF (alulvágó szűrő) funkciót az alacsony frekvencia levágására a szél zúgásának csökkentése érdekében, aminek köszönhetően tisztábban rögzítheti a hangokat.

1. Stop vagy felvételi üzemmódban válassza ki a DISP/MENU - „Detail Menu”-„LCF(Low Cut)” lehetőséget, majd nyomja meg a PLAY/STOP・ENTER gombot.

2. A – vagy + gombbal válassza ki a „ON” vagy „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
3. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.

#### A menüelemek leírása

Az elérhető menüelemek egyikét választhatja ki.

ON:

Az LCF funkció be van kapcsolva.

OFF:

Az LCF funkció ki van kapcsolva.

(kezdeti beállítás)

#### Megjegyzés

- FM-felvétel közben az LCF funkció nem működik (csak a ICD-PX333F modell esetében).

#### Tipp

- Válassza ki az „OFF” értéket a 2. lépésben az LCF funkció kikapcsolása érdekében.

### Kapcsolódó témák

- FM-rádióadások rögítése (csak ICD-PX333F)