# Hibaelhárítás

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## A hang csak egyetlen csatornából szól.

- Ha a diktafonhoz csatlakoztatott külső készülék hangkimenete monó és a rögzítési mód „192kbps(MONO)” (SHQ) vagy „128kbps(MONO)” (HQ) értékekre van beállítva, a hangok csak egyetlen csatornán keresztül kerülnek felvételre. Ebben az esetben állítsa a rögzítési módot „48kbps(MONO)” (SP) vagy „8kbps(MONO)” (LP) értékre a menüben.

### Kapcsolódó témák

- A rögzítési mód kiválasztása (REC Mode)