# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Külső készülékről történő felvétel

Számítógép nélkül is létrehozhat MP3-fájlokat, ha hangot rögzít a diktafonhoz csatlakoztatott egyéb külső készülékekről.

#### Tipp

- Amikor az „Audio IN” lehetőséget választja a „Scene Select” menüben, az egyéb készülékről való felvételhez szükséges beállítások már kiválasztásra kerültek.
- Javasoljuk, hogy mielőtt felvételbe kezdene, készítsen próbafelvételt, vagy közben ellenőrizze a felvételt.
- Ha nem elég erős a bemeneti jel, kösse össze a másik eszköz fejhallgatóaljzatát (kisjack, sztereó) a diktafon aljzatával, és állítsa be a hangerőt a diktafonhoz csatlakoztatott eszközön, miközben ellenőrzi a felvételi szint jelzőt.

1. Csatlakoztasson egy másik külső eszközt () a diktafon aljzatához, miközben a diktafon stop üzemmódban van.

   Kösse össze a másik eszköz hangkimenetét (mini sztereócsatlakozó) a diktafon aljzatával egy audió összekötő kábellel (nem tartozék) segítségével.

   A „Select Input” felirat jelenik meg a kijelzőn.

   Ha nem jelenik meg a „Select Input” felirat, állítsa be a menüben.

2. A – vagy + gombbal válassza ki az „Audio IN” lehetőséget, majd nyomja meg az PLAY/STOP・ENTER gombot.
3. Nyomja meg a (stop) gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.
4. Nyomja meg a REC/PAUSE gombot a felvétel elindításához.
   A diktafon automatikusan kikapcsolja a beépített mikrofonokat, és a csatlakoztatott berendezés hangja rögzítésre kerül.
5. Indítsa el a lejátszást a diktafonhoz csatlakoztatott eszközön.

#### Megjegyzés

- Ha a diktafonhoz csatlakoztatott külső készülék hangkimenete monó és a rögzítési mód „192kbps(MONO)” (SHQ) vagy „128kbps(MONO)” (HQ) értékekre van beállítva, a hangok csak egyetlen csatornán keresztül kerülnek felvételre. Ebben az esetben állítsa a rögzítési módot „48kbps(MONO)” (SP) vagy „8kbps(MONO)” (LP) értékre a menüben.

#### Tipp

- A felvétel megállításához nyomja meg a (stop) gombot.

### Kapcsolódó témák

- A diktafon lejátszott hangjának rögzítése külső eszközön
- Bemeneti mód választása (Select Input)
- Felvételi színhely kiválasztása a különböző helyzetekhez
- A rögzítési mód kiválasztása (REC Mode)