# Hogyan használható?

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Menülista

Az alábbi lista a menüelemeket mutatja és azt, hogy mely üzemmódban módosíthatja a diktafon a menüket.

- Add/Overwrite: Stop mód
  - Add: Felvétel hozzáadása egy előzőleg rögzített fájlhoz (Add)
  - Overwrite: Felülíró felvétel hozzáadása lejátszás közben (Overwrite)
- VOR: Stop mód, Felvétel mód

  A felvétel automatikus indítása hang érzékelésekor – a VOR funkció

- DPC(Speed Control): Stop mód, Lejátszás mód

  A lejátszás sebességének beállítása – a DPC (Digital Pitch Control) funkció

- Easy Search: Stop mód, Lejátszás mód

  A kívánt pont gyors megkeresése (Easy Search)

- Alarm: Stop mód

  Fájl lejátszása egy kívánt időpontban ébresztéssel

- AVLS: Stop mód, Lejátszás mód

  Az AVLS funkció ki- és bekapcsolása (csak európai modellek esetében)

- Protect: Stop mód

  Fájl védelme

- Divide: Stop mód
  - Divide Current Position: Stop mód

    Fájl felosztása az aktuális helyen

  - Divide All Track Marks: Stop mód

    Fájl felosztása a műsorszámjelzést tartalmazó helyeken

- Move & Copy: Stop mód
  - Move File: Stop mód

    Fájl áthelyezése másik mappába

  - File Copy: Stop mód

    Fájl másik memóriába másolása

- Delete: Stop mód
  - Erase Track Mark: Stop mód

    Műsorszámjelzés törlése

  - Erase All Track Marks: Stop mód

    A fájl összes műsorszámjelzésének törlése egyszerre

  - Erase All: Stop mód

    Az összes fájl törlése egy mappából

- Select Memory: Stop mód

  Memória kiválasztása

- FM Radio(*): Stop mód

  FM-rádióadó manuális behangolása (manuális keresés) (csak ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): FM-rádióvétel mód (*)

  Az FM-rádióadók automatikus tárolása (csak ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): FM-rádióvétel mód (*), FM-rádiófelvételi mód (*)

  Az FM-rádió vételi érzékenységének beállítása (csak ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): FM-rádióvétel mód (*)

  Az adókeresés érzékenységének beállítása (csak ICD-PX333F)

- Audio Output(*): FM-rádióvétel mód (*), FM-rádiófelvételi mód (*)

  Az FM-rádió hangjának átkapcsolása a hangszóró és a fejhallgató között (csak ICD-PX333F)

- Detail Menu: Stop mód, Lejátszás mód, Felvétel mód
  - REC Mode:

    A rögzítési mód kiválasztása (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: Stop mód, Felvétel mód

    A mikrofon érzékenységének beállítása (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): Stop mód, Felvétel mód

    Zajcsökkentés felvétel közben (LCF(Low Cut))

  - Select Input: Stop mód

    Bemeneti mód választása (Select Input)

  - Continuous Play: Stop mód, Lejátszás mód

    Egy fájl ismételt lejátszása

  - Noise Cut Level: Stop mód, Lejátszás mód

    A lejátszott hang zajának csökkentése és a beszéd tisztábbá tétele – a zajvágás funkció

  - LED: Stop mód

    A műveletjelző be- és kikapcsolása (LED)

  - Language: Stop mód

    A megjelenítés nyelvének beállítása

  - Date&Time: Stop mód

    Az óra beállítása a menü segítségével

  - Time Display: Stop mód

    Az órakijelzés kiválasztása (Time Display)

  - Beep: Stop mód

    A hangjelzés be- vagy kikapcsolása (Beep)

  - Auto Power Off: Stop mód

    A diktafon kikapcsolódási idejének beállítása (Auto Power Off)

  - Format: Stop mód

    A memória formázása (Format)

* Csak a ICD-PX333F modell estében