# Bluetooth Teknolojisi

Bluetooth® kablosuz teknolojisi[1] taşınabilir ve/veya sabit cihazları birbirine bağlayan kabloların yerini alması ve aynı zamanda yüksek düzeyde güvenlik sağlaması amaçlanan kısa mesafeli bir iletişim teknolojisidir.

Bluetooth teknolojisinin küresel ölçekte kabul görmesi ve Bluetooth teknolojisinin yapısı, Bluetooth kablosuz teknolojisini içeren herhangi bir cihaz ile belirli bir mesafe içinde bulunan Bluetooth kablosuz teknolojisini içeren herhangi bir başka cihaz arasında bağlantı kurulmasına olanak sağlar.

Bu bölümde yer alan tüm bilgiler ve söz konusu teknolojiye ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar www.bluetooth.com adresindeki Web sitesinde bulunmaktadır.

Bluetooth kablosuz teknolojisini içeren elektronik cihazlar arasındaki bağlantılar, bu cihazların, piconet adı verilen kısa mesafeli, geçici ağlar aracılığıyla kablosuz olarak iletişim kurabilmesine izin verir. Piconet’ler, Bluetooth kablosuz teknolojisini içeren cihazlar radyo dalgalarının bulunduğu mesafeye girdikçe veya buradan ayrıldıkça dinamik olarak ve otomatik bir şekilde kurulur. Bir piconet içinde yer alan her bir cihaz ilgili piconet içinde bulunan cihazlardan en fazla yedi tanesi ile eşzamanlı olarak iletişim kurabilir ve ayrıca her bir cihaz eşzamanlı olarak birkaç piconet ağına da yer alıyor olabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisi cihazlarınız arasında bağlantı kurmanızı sağlayan neredeyse sınırsız sayıda yöntem bulunur.

Bluetooth teknolojisinin etkin olabildiği alan uygulamaya özgüdür. Temel Belirtim kapsamında en az 10 metrelik veya 30 fitlik bir alan zorunlu tutulmuştur, ancak belirlenmiş bir sınır yoktur ve üreticiler kendi çözümlerinin kullanım durumlarının desteklenmesi için gereken alanı sağlamak üzere uygulamalarını ayarlayabilir.

Spektrum

Bluetooth teknolojisi lisanslı olmayan endüstriyel, bilimsel ve tıbbi (ISM) bantta 2,4 ile 2,485 GHz aralığında çalışır ve 1600 atlama/sn nominal hızda yayılmış spektrumu bulunan, frekans atlamalı ve tam çift yönlü bir sinyal kullanır. 2,4 GHz ISM bandı birçok ülkede kullanılmaktadır ve lisanssızdır.

Parazit

Bluetooth teknolojisinin uyarlanabilir frekans atlama (AFH) yeteneği 2,4 GHz değerindeki bir spektrumu paylaşan kablosuz teknolojiler arasında paraziti azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. AFH kullanılabilir frekanstan yararlanmak üzere spektrum içinde çalışır. Bu, spektrumda yer alan diğer cihazları saptayan ve ilgili cihazların kullandığı frekanslardan uzak duran bir teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilir. 1 MHz aralıklarla 79 frekans arasında bulunan bu uyarlanabilir atlama yeteneği parazite karşı yüksek dereceli bir dayanıklılık sağlar ve spektrum içinde daha verimli bir iletimin gerçeklemesine de olanak verir. Bluetooth teknolojisi kullanıcıları için, frekans atlama yeteneği, Bluetooth teknolojisinin yanı sıra başka teknolojiler de kullanılıyor olsa bile daha yüksek performans sağlar.

Aralık

Aralık, bir uygulamada kullanılan radyonun sınıfına bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

- Sınıf 3 radyolar – 1 metrelik veya 3 fitlik bir aralığa sahiptir
- Sınıf 2 radyolar – en yaygın olarak mobil cihazlarda bulunur – 10 metrelik veya 33 fitlik bir aralığa sahiptir
- Sınıf 1 radyolar – en çok endüstriyel kullanımda yararlanılır – 100 metrelik veya 300 fitlik bir aralığa sahiptir

Güç

En yaygın kullanılan radyolar Sınıf 2 grubundaki radyolardır ve bu radyolar 2,5 mW güç kullanır. Bluetooth teknolojisi, etkin olmadıkları süre boyunca radyoların kapatılmasının sağlanması da dahil olmak üzere, çok düşük bir güç tüketimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sürüm 3.0 HS içinde yer alan Generic Alternate MAC/PHY özelliği hız düzeyi yüksek cihazlar için uzaktaki AMP'lerin bulunmasını sağlar ve yalnızca veri aktarımı için gerekli olduğunda radyoyu açar, böylece bir güç iyileştirme avantajı sağlamanın yanı sıra radyoların güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olur.

Veri Hızı

- Sürüm 1.2 için 1 Mb/sn;
- Sürüm 2.0 EDR için 3 Mb/sn’ye kadar destek
- Sürüm 3.0 HS için 24 Mb/sn’ye kadar destek