# Tecnologia Bluetooth

Tecnologia Bluetooth® sem fios[1] trata-se de uma tecnologia de comunicações de curto alcance, concebida para substituir os cabos que ligam dispositivos portáteis e/ou fixos, mantendo simultaneamente níveis de segurança elevados.

A aceitação global do Bluetooth, bem como a estrutura da tecnologia Bluetooth, permite que qualquer dispositivo com capacidades Bluetooth estabeleça ligação com qualquer outro dispositivo com capacidades Bluetooth localizado a uma distância especificada.

Poderá encontrar todas as informações especificadas nesta secção, bem como uma descrição mais detalhada da tecnologia, no Web site www.bluetooth.com.

As ligações entre dispositivos electrónicos com capacidades Bluetooth permitem que estes dispositivos comuniquem sem fios através de redes ad hoc de curto alcance, conhecidas como piconets. As piconets são estabelecidas de modo dinâmico e automático, à medida que os dispositivos com capacidades Bluetooth entram e saem do alcance de rádio. Cada dispositivo existente numa piconet pode comunicar simultaneamente com um máximo de sete dispositivos nessa piconet; além disso, cada dispositivo pode pertencer simultaneamente a várias piconets. Os modos de ligação dos dispositivos Bluetooth são praticamente ilimitados.

O alcance da tecnologia Bluetooth é específico da aplicação. A Especificação Nuclear indica um alcance mínimo de 10 metros (30 pés) mas não define um limite, pelo que os fabricantes podem aperfeiçoar as suas implementações de modo a fornecerem o alcance necessário para suportar a utilização das suas soluções.

Espectro

A tecnologia Bluetooth opera na banda ISM (aplicações industriais, científicas e médicas) não licenciada entre 2,4 e 2,485 GHz, utilizando um sinal de full duplex de espectro espalhado e salto entre frequências a uma taxa nominal de 1600 saltos/seg. A banda ISM de 2,4 GHz está disponível e não licenciada na maior parte dos países.

Interferência

A tecnologia AFH (Adaptive Frequency Hopping, salto adaptável entre frequências) do Bluetooth foi concebida para reduzir interferências entre as tecnologias sem fios que partilham o espectro de 2,4 GHz. O AFH funciona dentro do espectro para tirar partido da frequência disponível. Para tal, a tecnologia detecta outros dispositivos existentes no espectro e evita as frequências que estes estão a utilizar. Este salto adaptável entre 79 frequências, a intervalos de 1 MHz, concede um elevado nível de imunidade à interferência e permite aumentar a eficiência da transmissão dentro do espectro. Para os utilizadores da tecnologia Bluetooth, o salto entre frequências permite a obtenção de um desempenho superior mesmo que estejam a ser utilizadas outras tecnologias juntamente com a tecnologia Bluetooth.

Alcance

O intervalo pode variar, dependendo da classe de rádio utilizada numa implementação:

- Os rádios de Classe 3 têm um alcance até 1 metro (3 pés)
- Os rádios de Classe 2 (os mais frequentemente encontrados em dispositivos móveis) têm um alcance de 10 metros (33 pés)
- Os rádios de Classe 1 (utilizados principalmente para aplicações industriais) têm um alcance de 100 metros (300 pés)

Potência

Os rádios utilizados mais frequentemente são de Classe 2 e utilizam uma potência de 2,5 mW. A tecnologia Bluetooth foi concebida para ter um consumo energético muito reduzido, permitindo mesmo que o rádio sejam desligado quando está inactivo.

O MAC/PHY Alternativo Genérico da Versão 3.0 HS permite a detecção de AMPs remotos para dispositivos de alta velocidade e só liga o rádio quando necessário para a transferência de dados, proporcionando a optimização do consumo energético e ajudando a assegurar a segurança dos rádios.

Velocidade de Dados

- 1 Mbps para a Versão 1.2;
- Até 3 Mbps suportados para a Versão 2.0 EDR
- Até 24 Mbps suportados para a Versão 3.0 HS