# Sincronizar informações pessoais através do Bluetooth

Vários telemóveis e outros dispositivos Bluetooth permitem aceder aos contactos e a outros dados do Gestor de Informações Pessoais (PIM) através do Bluetooth. Se o dispositivo suportar o acesso a dados do PIM através do Bluetooth, estará disponível um grupo Sincronização de Dados na janela Operações e Definições de Dispositivos Bluetooth.

O Intel® PROSet/Wireless Software permite-lhe ler contactos a partir do dispositivo e guardá-los num ficheiro para efeitos de cópia de segurança, bem como escrever no dispositivo contactos existentes num ficheiro (restaurá-los a partir do ficheiro de cópia de segurança).

Funções e perfis suportados:

- Cliente SYNC: permite criar cópias de segurança e restaurar contactos
- Cliente do Perfil de Acesso à Lista Telefónica (PBAP): permite criar cópias de segurança dos contactos

Nos dispositivos que suportem servidores SYNC e PBAP, só é permitido o acesso ao SYNC (visto que o PBAP é, na realidade, um subconjunto do SYNC).

## Criar cópias de segurança e restaurar informações de contactos pessoais

Nota: Só é possível criar uma cópia de segurança ou restaurar a totalidade da base de dados de contactos existente no dispositivo.

Para iniciar a cópia de segurança de dados do PIM:

1. Clique na hiperligação Cópia de Segurança do PIM com SYNC, seleccione o nome do ficheiro de cópia de segurança dos contactos e clique em Guardar na caixa de diálogo Guardar Como Ficheiro.
2. O Intel® PROSet/Wireless Software inicia o processo de cópia de segurança. O indicador de progresso de cópia de segurança do PIM e a mensagem de conclusão são apresentados após os dados terem sido guardados no ficheiro seleccionado.
3. Para restaurar contactos, seleccione Restaurar Dados do PIM com SYNC, seleccione um ficheiro de origem de contactos anteriormente guardado e clique em Abrir na caixa de diálogo Abrir.

O Intel® PROSet/Wireless Software inicia o processo de restauro. O indicador de progresso de restauro do PIM e a mensagem de conclusão são apresentados após os dados terem sido restaurados no dispositivo ligado.