# Bluetooth 기술

Bluetooth® 무선 기술[1]은 높은 보안 수준을 유지하면서도 휴대 장치 및/또는 고정 장치를 연결하는 케이블을 대체하기 위해 고안된 단거리 통신 기술입니다.

Bluetooth에 대한 전 세계적 승인과 Bluetooth 기술 구조로 인해 Bluetooth 지원 장치를 특정 근접 범위 내에 있는 다른 Bluetooth 지원 장치에 연결할 수 있습니다.

이 섹션의 모든 정보 및 자세한 기술 설명은 www.bluetooth.com 웹 사이트를 참조하십시오.

피코넷이라는 애드혹 네트워크를 통해 Bluetooth 지원 전자 기기를 연결하여 일정 범위 안에서 무선으로 통신할 수 있습니다. 피코넷은 Bluetooth 지원 장치가 주파수 범위에 속하거나 벗어남에 따라 동적으로 자동 설정됩니다. 하나의 피코넷에 있는 각 장치는 해당 피코넷 내의 최대 7개의 다른 장치와 동시에 통신할 수 있으며, 각 장치는 또한 여러 개의 피코넷에 동시에 속할 수 있습니다. Bluetooth 장치의 연결 방법은 매우 다양합니다.

Bluetooth 기술 범위는 애플리케이션별로 다양합니다. Core Specification의 경우 최소 범위를 10m로 지정하고 있지만, 정해진 제한이 없으며 제조업체는 해당 구현을 조정하여 솔루션의 사용 사례를 지원하는 데 필요한 범위를 제공할 수 있습니다.

스펙트럼

Bluetooth 기술은 라이선스가 없는 2.4 ~ 2.485GHz의 ISM(Industrial, Scientific, Medical) 대역에서 작동하며, 분산 스펙트럼, 주파수 호핑, 평균 속도가 1600hop/sec인 전 이중 신호 방식을 사용합니다. 2.4GHz ISM 대역을 사용할 수 있으며 대부분의 국가에서 라이선스가 필요하지 않습니다.

간섭

Bluetooth 기술의 AFH(Adaptive Frequency Hopping) 기능은 2.4GHz 스펙트럼을 공유하는 무선 기술 간의 간섭을 줄이기 위해 고안되었습니다. AFH는 스펙트럼 내에서 작동하여 사용 가능한 주파수를 활용할 수 있도록 합니다. 여기에는 스펙트럼 내의 다른 장치를 감지하여 이러한 장치가 사용 중인 주파수를 피하는 기술이 적용됩니다. 79개의 주파수 간에 1MHz 간격으로 이루어지는 AFH는 간섭으로부터 보호해주며 스펙트럼 내에서 더욱 효율적인 송신이 가능하도록 합니다. 주파수 호핑은 Bluetooth 기술과 함께 다른 기술이 사용 중인 경우에도 Bluetooth 기술 사용자에게 더욱 뛰어난 성능을 제공합니다.

범위

범위는 다음과 같이 구현에서 사용 중인 라디오의 클래스에 따라 다를 수 있습니다.

- 클래스 3 라디오 - 최대 1m 범위
- 클래스 2 라디오 - 휴대용 장치에서 가장 흔히 사용되며, 범위는 10m입니다.
- 클래스 1 라디오 - 산업용 사용 사례에서 주로 사용되며 범위는 100m입니다.

전력

가장 흔히 사용되는 라디오는 클래스 2이며 2.5mW의 전력을 사용합니다. Bluetooth 기술은 라디오를 사용하지 않을 때 전원을 끌 수 있도록 하는 등 전력 소비를 최소화하도록 설계되었습니다.

버전 3.0 HS의 Generic AMP(Alternate MAC/PHY)는 고속 장치를 위한 원격 AMP를 검색하고, 데이터 전송이 필요한 경우에만 라디오의 전원을 켜 전원 사용을 최적화하며 라디오 보안 유지에 도움을 줍니다.

데이터 속도

- 버전 1.2의 경우 1Mbps
- 버전 2.0 EDR의 경우 최대 3Mbps 지원
- 버전 3.0 HS의 경우 최대 24Mbps 지원