# Bluetooth を制御および構成する

[Bluetooth 設定] ウィンドウにアクセスするには、Bluetooth トレイ メニューを開き、メニュー項目 [Bluetooth 設定] を選択します。[Bluetooth 設定] ウィンドウが表示されます。次のセクションの説明どおりに、Bluetooth 構成をセットアップします。

## Bluetooth 無線状態の管理

Intel® PROSet/Wireless Software トレイ アプリケーションを使用して、Bluetooth 無線モジュールのオン/オフをご利用のコンピュータから切り替えることができます (以下の手順参照)。

1. Bluetooth 無線をオンにするには、トレイ アイコン [Bluetooth] を右クリックして、[アダプタをオンにする] を選択します。
2. Bluetooth 無線をオフにするには、トレイ アイコン [Bluetooth] を右クリックして [アダプタをオフにする] を選択するか、[Bluetooth 設定] ウィンドウを開いて [オプション] タブのチェック ボックス [Bluetooth アダプタをオフにする] を選択します。

## 共有フォルダの構成

Bluetooth ファイル共有オプションを管理するには、[Bluetooth 設定] ウィンドウの [共有フォルダ] タブを選択します。

ファイル共有の有効化

ファイル共有をご利用のコンピュータから実行するには、以下の手順に従います。

1. チェック ボックス [リモート機器からの共有フォルダ参照を許可する] を選択します。
2. [参照] をクリックして、ご利用のコンピュータのローカル共有フォルダへのパスを選択します。
3. [OK] をクリックします。
   共有フォルダ パスのすべてのファイルおよびフォルダが、Bluetooth 機器によって共有されます。

共有ファイルへの読み取り専用アクセスのセットアップ

チェック ボックス [リモート機器からの共有フォルダ コンテンツの変更を許可する] の選択を解除することによって、リモート機器での共有フォルダへのアクセスを制限して、読み取り専用にすることができます。

ファイル共有の無効化

ご利用のコンピュータからのファイル共有を無効化するには、チェック ボックス [リモート機器からの共有フォルダ参照を許可する] の選択を解除し、[OK] をクリックします。

## オーディオの構成

Bluetooth オーディオ オプションを管理するには、[Bluetooth 設定] ウィンドウで [オーディオ] タブを選択します。

Serial Copy Management System (SCMS-T) コンテンツ保護の有効化

Intel® PROSet/Wireless Software では、SCMS-T コンテンツ保護 Digital Rights Management (DRM: デジタル著作権管理) スキームによって保護されているヘッドセットを使用します。SCMS-T コンテンツ保護に対応している機器のみにオーディオ接続を許可するには、チェック ボックス [SCMS-T コンテンツ保護をサポートしている場合にのみオーディオ機器に接続する] を選択します。

Skype の動作と選択した Bluetooth ヘッドセットとの同期

Intel® PROSet/Wireless Software では、接続された任意の Bluetooth ヘッドセットへの Skype コールのスイッチングを自動的に実行できます。この機能を有効化するには、[Skype スイッチングの有効化] オプションを開き、ドロップダウン メニューから前回接続した Bluetooth オーディオ ヘッドセットの名前を選択します。

注：Skype ソフトウェアがコンピュータにインストールされていない場合、このオプションは利用できません。

## ビデオの構成

Bluetooth ビデオ オプションを管理するには、[Bluetooth 設定] ウィンドウで [ビデオ] タブを選択します。

ビデオ共有の有効化

ビデオ共有をご利用のコンピュータから実行するには、以下の手順に従います。

1. チェック ボックス [共有の有効化] を選択します。
2. [参照] をクリックして、ご利用のコンピュータで共有するファイルを選択します。
3. [OK] をクリックします。

## 高速設定

Intel® PROSet/Wireless Software では、Bluetooth v3.0+HS に対応している Bluetooth 機器を経由した、高速データ転送が可能です。

高速オプションを管理するには、[Bluetooth 設定] ウィンドウで [Bluetooth 3.0+HS] タブを選択します。

高速モード サポートの有効化

Bluetooth v3.0+HS のサポートを有効化するには、チェック ボックス [高速モード サポートを有効化する] を選択します。