# 蓝牙技术

Bluetooth®（蓝牙）无线技术[1]是一种短距离通信技术，旨在取代电缆来连接移动和/或固定设备，同时保持高度安全性。

蓝牙已获得全球认可，利用蓝牙技术的结构，任何支持蓝牙的设备都可以与位于指定邻近区域的任何其他支持蓝牙的设备连接。

本节中的所有信息以及更详细的技术说明可从以下网站获取：www.bluetooth.com。

支持蓝牙的电子设备之间可建立连接，从而通过短距离临时 网络（称为微微网）进行无线通信。 当支持蓝牙的设备进入和离开适配器邻近区域时，微微网可在此期间自动动态建立。每个设备最多可同时与同一个微微网中的七个其他设备进行通信，每个设备还可以同时属于多个微微网。 连接蓝牙设备的方式几乎是没有限制的。

蓝牙技术的覆盖范围视应用而定。核心规格要求最小有效距离为 10 米（30 英尺），但没有设定限制，制造商可调整其实施情况，以提供支持其解决方案用例所需的距离。

频谱

蓝牙技术在无许可证工业、科学和医疗 (ISM) 波段 2.4 至 2.485 GHz 范围内工作，使用额定速率为 1600 跳/秒的扩频、跳频、全双工信号。 大多数国家/地区均提供了 2.4 GHz ISM 波段，无需许可证即可使用该波段。

干扰

蓝牙技术的自适应跳频 (AFH) 功能专门用于减少共享 2.4 GHz 频谱的无线技术之间的干扰。 AFH 在该频谱内工作就是为了利用可用频率。 用来实现这一目的的技术可检测该频谱内的其他设备，并避免使用这些设备所使用的频率。 自适应跳频以 1 MHz 的间隔在 79 个频率之间跳跃，从而提供了高度抗干扰性，还在该频谱内实现了更高效的传输。 对于蓝牙技术用户来说，跳频提供了更高的性能，即使在其他技术与蓝牙技术一起使用的情况下也是如此。

有效距离

有效距离可能因在实施时使用的适配器种类而异：

- 3 类适配器 - 最大有效距离为 1 米（即 3 英尺）
- 2 类适配器 - 最常用于移动设备，有效距离为 10 米（即 33 英尺）
- 1 类适配器 - 主要用于工业用例，有效距离为 100 米（即 300 英尺）

电源

最常用的适配器是 2 类，使用 2.5 mW 的功率。 蓝牙技术采用低功耗设计，可在不活动时关闭适配器。

采用版本 3.0 HS 的通用备用 MAC/PHY 可为高速设备搜索远程 AMP，并只在需要进行数据传输时才开启适配器，从而有利于优化功率，并有助于提高适配器的安全性。

数据传输速率

- 版本 1.2 支持 1 Mbps；
- 版本 2.0 EDR 最高支持 3 Mbps
- 版本 3.0 HS 最高支持 24 Mbps