# Технология Bluetooth

Беспроводная технология Bluetooth®[1] – это технология связи ближнего действия, которая должна заменить кабели при подключении переносных и стационарных устройств с сохранением высокого уровня безопасности.

Широкое распространение технологии Bluetooth и ее структура позволяют любому устройству, поддерживающему Bluetooth, подключаться к любому другому устройству, поддерживающему Bluetooth, в пределах заданного расстояния.

Вся информация этого раздела и более подробное описание технологии доступны на веб-сайте www.bluetooth.com.

Подключения между электронными устройствами с поддержкой Bluetooth позволяют этим устройствам осуществлять беспроводную связь через произвольные сети короткого радиуса действия, известные как пикосети. Пикосети устанавливаются динамически и автоматически, когда устройства Bluetooth попадают в область действия радиосвязи или покидают ее. Каждое устройство может одновременно осуществлять связь с семью другими устройствами в пределах одной пикосети. При этом каждое устройство может одновременно принадлежать нескольким пикосетям. Варианты подключения устройств Bluetooth практически неограниченны.

Радиус действия технологии Bluetooth зависит от применения. Согласно основной спецификации минимальное расстояние составляет 10 метров, но никаких установленных ограничений нет, поэтому производители могут улучшать свои разработки, чтобы обеспечить расстояния, необходимые для их решений.

Диапазон

Технология Bluetooth работает в нелицензируемом диапазоне ISM (промышленный, научный и медицинский диапазон) на частоте 2,4–2,485 ГГц, используя расширение спектра, скачкообразное изменение частоты и дуплексный сигнал при номинальной скорости 1600 скачков/сек. Диапазон ISM 2,4 ГГц доступен и может использоваться без лицензии в большинстве стран.

Помехи

Алгоритм адаптивной перестройки рабочей частоты (AFH) в технологии Bluetooth уменьшает помехи между беспроводными устройствами, работающими в общем диапазоне на частоте 2,4 ГГц. Технология AFH предназначена для использования доступной частоты в пределах диапазона. Это возможно благодаря технологии выявления других устройств в диапазоне и исключения частот, которые они используют. Адаптивное скачкообразное изменение 79 частот с интервалом в 1 МГц обеспечивает высокую степень помехозащищенности для более эффективной передачи данных внутри диапазона. Для пользователей технологии Bluetooth скачкообразное изменение частот обеспечивает более высокую производительность, даже если наряду с Bluetooth используются другие технологии.

Радиус действия

Радиус действия может зависеть от класса радиопередатчика, используемого в устройстве.

- Радиопередатчики класса 3 имеют радиус действия до 1 метра.
- Радиопередатчики класса 2, которые чаще всего используются в мобильных устройствах, имеют радиус действия 10 метров.
- Радиопередатчики класса 1, которые используются преимущественно в промышленных целях, имеют радиус действия 100 метров.

Мощность

Наиболее распространенные радиопередатчики относятся к классу 2 и используют 2,5 мВт энергии. Технология Bluetooth разработана для очень низкого энергопотребления, включая возможность отключения питания радиопередатчиков, когда они неактивны.

Технология Generic Alternate MAC/PHY в версии 3.0 HS позволяет выявлять удаленные сигналы AMP высокоскоростных устройств и включает радиопередатчик только тогда, когда это необходимо для передачи данных, что оптимизирует энергопотребление и способствует безопасности радиопередатчиков.

Скорость передачи данных

- 1 Мбит/с для версии 1.2.
- До 3 Мбит/с поддерживается для версии 2.0 EDR.
- До 24 Мбит/с поддерживается для версии 3.0 HS.