# Technologie Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth®[1] est un système de communications à courte portée conçu pour remplacer les câbles qui relient habituellement les périphériques mobiles/portables et/ou fixes tout en maintenant des niveaux de sécurité élevés.

Grâce au succès international de la technologie Bluetooth, n'importe quel périphérique compatible Bluetooth peut communiquer avec les autres périphériques compatibles Bluetooth se trouvant à sa proximité.

Toutes les informations de cette section, ainsi qu'une description plus détaillée de cette technologie sont disponibles sur le site Web www.bluetooth.com.

Les périphériques compatibles Bluetooth se connectent et communiquent les uns avec les autres sans fil via des réseaux ad hoc à courte portée appelés picoréseaux. Les picoréseaux se forment de manières dynamique et automatique à mesure que les périphériques Bluetooth entrent dans la zone d'émission radio du picoréseau ou en sortent. Au sein d'un picoréseau, chaque périphérique peut communiquer simultanément avec sept autres périphériques. Ces périphériques peuvent participer à plusieurs picoréseaux à la fois. Les manières par lesquelles vous pouvez connecter vos périphériques sont pratiquement illimitées.

La portée de fonctionnement de la technologie Bluetooth varie en fonction de l'application. La spécification principale permet une portée minimum de 10 mètres, mais il n'y aucune limite et les constructeurs peuvent définir leurs propres implémentations afin de proposer la portée requise pour prendre en charge les cas d'utilisation de leurs solutions.

Spectre de fréquences

La technologie sans fil Bluetooth opère dans la bande de fréquences ISM (industrielle, scientifique et médicale) allant de 2,4 à 2,485 GHz et utilise un signal à duplex intégral, avec modulation à spectre étalé à sauts de fréquence pour une vitesse nominale s'élevant à 1 600 sauts/seconde. La bande de fréquences 2,4 GHz ISM, disponible dans la plupart des pays, ne nécessite pas de licence pour être exploitée.

Interférences

La fonction de sélectivité à sauts de fréquence de la technologie sans fil Bluetooth a été spécifiquement conçue pour réduire les interférences avec les autres technologies sans fil opérant également sur la bande 2,4 GHz. Cette fonction permet de rechercher la fréquence disponible sur le spectre et de l’utiliser pour communiquer. Pour ce faire, elle détecte les autres périphériques opérant sur ce spectre et évite les fréquences utilisées par ces derniers. En sautant sur l'ensemble des fréquences disponibles, 79 au total (plage de saut = 1 MHz) le signal offre une protection optimale contre les interférences. Ce principe de sélectivité permet des transmissions plus efficaces au sein du spectre et offre donc aux utilisateurs Bluetooth de meilleures performances même lorsque d'autres technologies sans fil sont utilisées en parallèle.

Portée

La portée de fonctionnement varie en fonction de la classe du périphérique :

- Les radiofréquences Classe 3 ont une portée pouvant atteindre 1 mètre
- Les radiofréquences Classe 2, majoritairement utilisées pour les équipements portables, ont une portée de 10 mètres
- Les radiofréquences Classe 1, surtout utilisées dans les applications industrielles, ont une portée de 100 mètres

Puissance

Les radiofréquences les plus fréquemment utilisées appartiennent à la classe 2 et utilisent une puissance de 2,5 mW. La technologie sans fil Bluetooth est conçue pour consommer peu d'énergie. Dans cet objectif également, la spécification Bluetooth intègre une fonction de mise hors tension des radiofréquences en cas d'inactivité.

La technologie AMP (Generic Alternate MAC/PHY) en Version 3.0 HS (High Speed) permet la découverte de périphériques AMP HS et active la fréquence uniquement lorsque requis pour le transfert de données, ce qui permet d'en optimiser la puissance et d'aider à garantir la sécurité des fréquences.

Débit de données

- 1 Mbits/s pour la version 1.2 ;
- jusqu'à 3 Mbits/s pris en charge par la version 2.0 avec Débit de données rehaussé ;
- jusqu'à 24 Mbits/s pris en charge par la version 3.0 HS.