# Bluetooth 技術

Bluetooth® 無線技術[1] は、ケーブルを使用することなく携帯機器および (または) 固定機器を接続し、同時に高いセキュリティ レベルも維持できる短距離通信技術です。

Bluetooth 技術は世界的に認知されており、その技術構造により、ある Bluetooth 対応機器を指定距離内にある他の任意の Bluetooth 対応機器に接続することが可能です。

本セクションに含まれるすべての情報および詳細な技術解説書は、Web サイト www.bluetooth.com で利用できます。

Bluetooth 対応電子機器を相互に接続すると、ピコネットという短距離のアドホック ネットワーク経由での無線通信が可能となります。ピコネットは、Bluetooth 対応機器が無線範囲に入ったとき、および同範囲から外れたときに、動的かつ自動的に確立されます。 ピコネット内にある各機器は、その単一のピコネット内で最大 7 つの他の機器と同時通信が可能です。 また、各機器は複数のピコネットに同時に属することができます。ご利用の Bluetooth 機器を接続する方法には制限がないと考えて構いません。

Bluetooth 技術の通信距離は、アプリケーション固有です。 コア仕様では最小距離は 10 メートルまたは 30 フィートとなっていますが、上限は設定されておらず、メーカーは実装を調整することでソリューション使用事例のサポートに必要な無線距離を提供することができます。

スペクトル

Bluetooth 技術は 2.4?2.485 GHz の免許を必要としない産業科学医療用バンド (IMS バンド) を利用しています。 このバンドでは、スペクトル拡散/周波数ホッピング/全二重の信号が、毎秒 1600 の名目ホップ速度で使用されています。この 2.4 GHz の ISM バンドは、大多数の国々で免許なしで利用できます。

周波数干渉

Bluetooth 技術の適応型周波数ホッピング (adaptive frequency hopping: AFH) 機能は、2.4 GHz のスペクトルを共有する無線機器間で発生する干渉を抑制するために生み出されたものです。AFH によって、そのスペクトル内で利用可能な周波数を活用することが可能になります。この機能の基盤は、スペクトル内で他の機器を検出し、それらの機器が使用している周波数を利用しないようにする技術にあります。1MHz 間隔で定義された 79 の周波数を瞬時にホッピングすることによって、耐干渉性を高めたり、スペクトル内での送信効率を向上させることができます。周波数ホッピングは、Bluetooth 以外の技術が併用される場合でも、Bluetooth 技術のユーザーに、より優れたパフォーマンスを提供することができます。

通信距離

通信距離は、実装で使用されるクラス (以下参照) によって変わることがあります。

- クラス 3 無線 - 最大で 1 メートルまたは 3 フィートの距離に対応
- クラス 2 無線 - 携帯機器でもっともよく利用されているクラス - 10 メートルまたは 33 フィートの距離に対応
- クラス 1 無線 - 主として産業用として使用される - 100 メートルまたは 300 フィートの距離に対応

電力

もっとも一般的な無線クラスはクラス 2 です。 このクラスでは 2.5 mW の電力を使用します。Bluetooth 技術は、使用中でないときに使用電力を下げるといった、低電力消費設計となっています。

Bluetooth Version 3.0+High Speed (V3.0+HS) の Generic Alternate MAC/PHY (AMP) によって、高速機器用のリモート AMP を特定でき、データ転送が必要なときだけ無線がオンになるため、電力消費を最適化することが可能になり、無線セキュリティにも役立てられるようになっています。

データ転送速度

- Version 1.2 で 1Mbps
- Version 2.0 EDR で最大 3Mbps に対応
- Version 3.0 HS で最大 24Mbps に対応