# Specifikace

Podporovaná základní rozhraní Bluetooth:

Rozhraní HCI (Host Controller Interface) v3.0 + High Speed (HS)

Podporované profily Bluetooth:

- Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (zdroj/spotřebič)
- Profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) (řadič/cíl)
- Profil FTP (File Transfer Profile) (klient/server)
- Profil GAVDP (Generic A/V Distribution Profile) (zdroj)
- Profil GOEP (Generic Object Exchange Profile) (klient/server)
- Profil HFP (Hands-Free Profile) (zvuková brána)
- Profil HSP (Headset Profile) (zvuková brána)
- SYNC (Synchronization Profile) (klient)
- Profil BIP (Basic Imaging Profile) (Push Responder)
- Profil BPP (Basic Printing Profile) (odesílatel)
- Profil PBAP (Phone Book Access Profile) a SYNCH (Synchronization Profile) – klient
- Profil VDP (Video Distribution Profile) (zdroj/spotřebič)

Operační systémy:

- Windows Vista (32bitová a 64bitová verze) s aktualizací SP2
- Windows 7 (32bitová a 64bitová verze)

Podporované jazyky:

- Arabština
- Zjednodušená čínština
- Tradiční čínština
- Čeština
- Dánština
- Holandština
- Angličtina
- Finština
- Francouzština
- Němčina
- Řečtina
- Hebrejština
- Maďarština
- Italština
- Japonština
- Korejština
- Norština
- Polština
- Brazilská portugalština
- Evropská portugalština
- Ruština
- Španělština
- Švédština
- Thajština
- Turečtina

Seznam zkratek:

- A2DP – Advanced Audio Distribution Profile
- AFH – Adaptive Frequency-Hopping (rozprostřené spektrum)
- AMP – Alternate MAC/PHY
- AVRCP – Audio/Video Remote Control Profile
- BIP – Basic Imaging Profile
- BPP – Basic Printing Profile
- DRM – Digital Rights Management
- EDR – Enhanced Data Rate
- FTP – File Transfer Profile
- HFP – Hands-Free Profile
- HS – High Speed
- HSP – Headset Profile
- MAC/PHY – Media Access Control/Physical Layer
- PBAP – Phone Book Access Profile
- OBEX – Object Exchange
- PBAP – Phone Book Access Profile
- SCMS-T – Serial Copy Management System
- SYNCH – Synchronization Profile
- SRM – Single Response Mode
- VDP – Video Distribution Profile
- VoIP – Voice over IP