# Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth® -teknologi[1] er en kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, som er designet til at erstatte de kabler, som forbinder bærbare og/eller fastgjorte enheder, samtidig med at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau.

Den globale anvendelse af Bluetooth og Bluetooth-teknologiens struktur gør det muligt for enhver Bluetooth-aktiveret enhed at oprette forbindelse til enhver anden Bluetooth-aktiveret enhed, som befinder sig inden for en defineret rækkevidde.

Alle oplysningerne i dette afsnit, samt en mere detaljeret teknologibeskrivelse, kan findes på webstedet www.bluetooth.com.

Forbindelser mellem Bluetooth-aktiverede elektroniske enheder gør det muligt for disse enheder at kommunikere trådløst via ad hoc -netværk med kort rækkevidde, som kaldes piconet. Piconet etableres dynamisk og automatisk I takt med, at Bluetooth-aktiverede egenskaber bevæger sig ind og ud af kommunikationsrækkevidden. Hver enhed i et piconet kan samtidig kommunikere med op til syv andre enheder i det enkelte piconet, og hver enhed kan også tilhøre forskellige piconet samtidig. Du kan forbinde dine Bluetooth-enheder på et næsten uendeligt antal måder.

Rækkevidden på Bluetooth-teknologi er programspecifik. Kildespecifikationen kræver en minimumrækkevidde på 10 meter eller 30 fod, men der er ingen bestemt grænse, og fabrikanterne kan tilpasse deres implementeringer til at give den ønskede rækkevidde, som deres løsninger skal bruge.

Spektrum-

Bluetooth-teknologi fungerer på det ikke-licenserede industrielle, videnskabelige og medicinske bånd (ISM) ved 2.4 til 2.485 GHz, og anvender et bredspektret, frekvensspringende, fuldt dupleks-signal med 1600 spring/sek. 2,4 GHz-ISM-båndet er tilgængeligt og ikke-licenseret i de fleste lande.

Interferens-

Bluetooth-teknologiens adaptive frekvensspringsfunktion (AFH) er designet til at reducere interferens mellem trådløse teknologier, som deler 2,4 GHz-spektret. AFH fungerer i spektret, hvor den udnytter den tilgængelige frekvens. Teknologien gør dette ved at registrere andre enheder i spektret og undgå de frekvenser, de bruger. Disse adaptive spring mellem 79 frekvenser med 1MHz-intervaller giver en interferensimmunitet og gør muliggør desuden mere effektive transmissioner inden for spektret. Brugere af Bluetooth -teknologi får bedre ydelse gennem frekvensspring, selv hvis andre teknologier også anvendes samtidig med Bluetooth-teknologien.

Rækkevidde

Rækkevidden kan variere afhængigt af, hvilken radiotype anvendes i en implementering:

- Klasse 3-radioer – har en rækkevidde på 1 meter
- Klasse 2-radioer – findes oftest i mobile enheder – har en rækkevidde på 10 meter
- Klasse 1-radioer – anvendes primært til industrielle brugsformål – har en rækkevidde på 100 meter

Strømforbrug

Den oftest anvendte radio er Klasse 2, som har et forbrug på 2,5 mW. Bluetooth-teknologi er designet til at have meget lavt strømforbrug, og har blandt andet mulighed for at slukke for inaktive radioer.

Systemet 'Generic Alternate MAC/PHY' i Version 3.0 HS gør det muligt at registrere fjern-AMPer til højhastighedsenheder, og det tænder kun radioen, når der er brug for dataoverførsel, hvilket giver optimerer strømforbruget og øger radiosikkerheden.

Datahastighed

- 1 Mbps i Version 1.2;
- Der understøttes op til 3 Mbps i Version 2.0 EDR
- Der understøttes op til 24 Mbps i Version 3.0 HS