Guía del usuario de VAIO

Tarea

# Cambio de la pila AA del teclado

Cambie la pila AA del teclado cuando la batería restante sea baja.

1. Coloque el interruptor de encendido del teclado en la posición OFF.

1. Dé la vuelta al teclado y, a continuación, empuje la parte central de la tapa en la dirección que se indica en la siguiente imagen.

1. Saque la pila vieja e introduzca una nueva pila alcalina AA (primero el extremo negativo (-)), a continuación, cierre la tapa.

1. Coloque el interruptor de encendido del teclado en la posición ON.

Nota

- Utilice una nueva pila alcalina AA de recambio.

- Si no tiene intención de utilizar el teclado durante un tiempo, coloque el interruptor de encendido del teclado en la posición OFF. Si no tiene intención de utilizar el teclado durante un largo periodo de tiempo, saque la pila AA.

- Cuando la pila empiece a agotarse, cámbiela rápidamente por una nueva pila AA. Si deja una pila gastada dentro del teclado podría sufrir fugas.

- Dado que el teclado no puede utilizarse con una pila recargable disponible comercialmente, utilice una pila AA no recargable. Si utiliza una pila recargable, podría producirse una fuga, y esto a su vez podría provocar una avería.

- No recargue una pila AA de celda seca.

- Consulte el manual de información sobre seguridad suministrado.

Tema relacionado
Piezas y controles del teclado
Comprobación de la batería restante del teclado