Guía del usuario de VAIO

Tarea

# Cambio de la pila AA del ratón

Cambie la pila AA del ratón cuando la batería restante sea baja.

1. Coloque el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF.

1. Ponga el ratón boca arriba. Apriete el centro de la tapa y deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha.

1. Saque la pila vieja e introduzca una nueva pila alcalina AA (primero el extremo negativo (-)), a continuación, cierre la tapa.

1. Coloque el interruptor de encendido del ratón en la posición ON.

Nota

- Utilice una nueva pila alcalina AA de recambio.

- Si no tiene intención de utilizar el ratón durante un tiempo, coloque el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF. Si no tiene intención de utilizar el ratón durante un largo periodo de tiempo, saque la pila AA.

- Cuando la pila empiece a agotarse, cámbiela rápidamente. Si deja una pila gastada dentro del ratón podría sufrir fugas.

- Dado que el ratón no puede utilizarse con una pila recargable disponible comercialmente, utilice una pila AA no recargable. Si utiliza una pila recargable, podría producirse una fuga, y esto a su vez podría provocar una avería.

- No recargue una pila AA de celda seca.

- Consulte el manual de información sobre seguridad suministrado.

Tema relacionado
Piezas y controles del ratón
Comprobación de la batería restante del ratón