Guía del usuario de VAIO

Tarea

# Preparación para colocación en pared

El ordenador VAIO se puede colocar sobre una pared utilizando un brazo de soporte para pared (no se suministra).
Utilice cuatro tornillos M4 (no se suministran) que cumplan con el patrón de agujeros de montaje estándar de 100 mm × 100 mm de la Video Electronics Standards Association (VESA) para instalar el ordenador en el brazo de soporte.
Nota

- El peso del ordenador VAIO está dentro del rango de pesos soportados por el brazo de soporte. Consulte el manual incluido con el sistema de montaje para consultar la información sobre pesos.

- Cuando el ordenador VAIO esté montado en una pared, no coloque ningún objeto encima para evitar romper el marco, esto podría provocar la caída de la unidad principal de la pared y podría causar daños al ordenador o lesiones personales.

1. Apague el ordenador VAIO, desconecte los dispositivos periféricos, el cable de alimentación y los demás cables de conexión.

1. Espere hasta que el ordenador se enfríe.

Las partes internas del ordenador pueden estar calientes justo después de apagarlo. Tenga cuidado e intente evitar quemaduras mientras manipula el ordenador en este estado.

1. Quite el panel trasero del ordenador.

1. Ponga una tela en una superficie plana y nivelada y coloque el ordenador encima.

1. Quite los siete tornillos (1) con un destornillador de estrella y separe el soporte (2) del ordenador.

Nota

- El soporte está bien conectado al ordenador VAIO. Aguantando la parte inferior de la unidad principal, coja con firmeza el soporte y tire de él para separarlo de la unidad.

1. Quite los ocho tornillos (3) de la parte trasera del soporte y separe la placa de base del soporte (4).

Nota

- Guarde los tornillos extraídos para poder usarlos en el futuro.

1. Quite los dos tornillos (5) de la placa de base del soporte (6) y quite el soporte de la pared.

1. Dé la vuelta a la placa de base del soporte (7) y atorníllela a la parte trasera del ordenador utilizando los siete tornillos (8) colocados en el mismo lugar en el paso 5.

Nota

- No olvide apretar bien los tornillos con el par de torsión adecuado.

1. Conecte el brazo de montaje en la pared con el ordenador con cuatro tornillos M4 (no suministrados).

Nota

- No utilice los tornillos fijados en el ordenador VAIO.

1. Siga las instrucciones que se describen en el manual incluido con el brazo de montaje para montar el ordenador.