Руководство пользователя VAIO

Задача

# Установка и извлечение модулей расширения памяти

Если вы хотите увеличить скорость или повысить производительность компьютера при одновременном запуске программ, увеличьте объем памяти, установив дополнительные модули памяти.
Перед обновлением памяти компьютера изучите статью Примечания к установке и извлечению модулей расширения памяти.[Подробно]
Если вы устанавливаете модули расширения памяти в два или более гнезд, активируется двухканальный режим, повышающий производительность.
Тип модуля и объем памяти, установленной на вашем компьютере, могут отличаться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные провода и извлеките батарейный источник питания. [Подробно]

1. Подождите, пока компьютер VAIO остынет.

Внутренние компоненты компьютера VAIO сразу после выключения могут быть горячими. Будьте внимательными и не обожгитесь, работая с компьютером VAIO в таком состоянии.

1. Положите чистую ткань на ровную и плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO, как показано ниже. Открутите винты крестовой отверткой, чтобы открыть крышку отсека модулей расширения памяти.

Расположение винтов показано стрелками на рисунке ниже.
В некоторых моделях на крышке отсека модулей расширения памяти используются невыпадающие винты, которые нельзя отделить от крышки.
Модуль памяти покрыт защитной пластиной. При установке или извлечении модуля памяти следует приподнять пластину.
Примечание

- Аккуратно приподнимайте пластину, чтобы не отсоединить ее и не согнуть.

1. Прикоснитесь к стороннему металлическому предмету для устранения электростатического заряда.

Не касайтесь металлических компонентов внутри компьютера VAIO.

1. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Потяните задвижки по направлению стрелок, чтобы извлечь модуль под углом (1), а затем потяните модуль в обратном направлении (2).

1. Извлеките новый модуль памяти из антистатической упаковки.

1. Удерживая модуль памяти за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

1. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

Задвижки на обеих сторонах гнезда защелкнутся, фиксируя модуль. Не касайтесь микросхем (черных компонентов) в модуле расширения памяти.

1. Установите крышку отсека модуля памяти на место и закрепите ее с помощью винтов, извлеченных на шаге 3.

1. Установите аккумулятор, подключите все соединительные кабели и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.

1. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому. [Подробно]

Если указан правильный объем памяти, установка модуля расширения памяти прошла успешно.
См. также
Примечания к установке и извлечению модулей расширения памяти