Uživatelská příručka VAIO

Reference

# Poznámky k vestavěným čidlům

Než začnete používat vestavěná čidla, přečtěte si následující informace o jejich správném používání.

## Poznámky k vestavěnému akcelerometru

- Jestliže změníte orientaci obrazovky, aniž byste ukončili spuštěné aplikace, například přehrávač videa, neuložená data mohou být ztracena.

- Jestliže je počítač VAIO připojen k externímu zobrazovacímu zařízení, orientaci obrazovky počítače nelze změnit. Jestliže připojíte počítač k externímu zobrazovacímu zařízení, když je obrazovka orientována na výšku, orientace obrazovky se automaticky změní na orientaci na šířku (horizontální).

- Pokud změníte orientaci obrazovky počítače, když je spuštěn spořič obrazovky, zobrazení na obrazovce může být zkreslené.

- Některé aplikace nepodporují orientaci obrazovky na výšku a nemusí pracovat správně. V takovém případě použijte počítač VAIO v orientaci na šířku.

## Poznámky k vestavěnému digitálnímu kompasu

- Vestavěný digitální kompas pracuje na principu určování magnetického směru. Nespoléhejte pouze na informace, které nabízí vestavěný digitální kompas.
  Přesnost digitálního kompasu může být ovlivněna magnetickým rušením a nemusí pracovat správně, zejména v následujících místech:

- ve výtahu nebo místnosti postavené s použitím železných materiálů, například železných rámů nebo železobetonu,

- u objektu z železobetonu, například mostu nebo haly letiště nebo železniční stanice,

- u vlaku nebo auta,

- u trafostanice nebo vedení vysokého napětí,

- u výrobků z kovu, například stolu s kovovou deskou nebo kovového nábytku,

- u materiálu s vysokým magnetickým rušením, například magnetického držáku nebo reproduktorů.

- Změna úhlu obrazovky LCD může snížit přesnost vestavěného digitálního kompasu, to je však běžné a neznamená to poruchu. V takovém případě je nutné digitální kompas kalibrovat. Vzdalte se od materiálů způsobujících magnetické rušení, například kovových výrobků nebo magnetů, a zatímco je spuštěna nějaká aplikace používající digitální kompas, proveďte následující kroky.

- Umístěte počítač VAIO na vodorovný povrch, podržte počítač oběma rukama a otočte jej o 360 stupňů ve směru hodinových ručiček s otevřeným displejem LCD.

- Umístěte počítač VAIO na vodorovný povrch, podržte počítač oběma rukama a otočte jej o 360 stupňů okolo podélné osy.

- Umístěte počítač VAIO na vodorovný povrch, podržte počítač oběma rukama a otočte jej o 360 stupňů kolem příčné osy.

- Pokud problém trvá, použijte počítač VAIO v místě s menším magnetickým rušením.