Guide de l'utilisateur VAIO

Références

# Remarques relatives aux capteurs intégrés

Pour une utilisation correcte des capteurs intégrés, lisez d'abord les précautions suivantes.

## Remarques relatives à l'utilisation de l'accéléromètre intégré

- Si vous modifiez l'orientation de l'écran de l'ordinateur sans fermer les applications en cours d'exécution, comme une application de lecture vidéo, toutes les données non sauvegardées peuvent être perdues.

- Vous ne pouvez pas modifier l'orientation de l'écran de l'ordinateur tant que votre ordinateur VAIO est raccordé à un écran externe. Si vous raccordez l'ordinateur à un écran externe tout en utilisant l'ordinateur en orientation portrait, l'écran de l'ordinateur passera automatiquement en orientation paysage (horizontale).

- L'écran de l'ordinateur peut apparaître déformé si vous modifiez l'orientation de l'écran de l'ordinateur pendant que l'économiseur d'écran est activé.

- Certaines applications ne prennent pas en charge l'orientation portrait et peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, utilisez votre ordinateur VAIO en orientation paysage.

## Remarques relatives à l'utilisation de la boussole numérique intégrée

- La boussole numérique intégrée fonctionne en détectant une direction magnétique. Ne vous fiez pas uniquement aux informations d'emplacement fournies par la boussole numérique intégrée.
  La précision de la boussole numérique peut être facilement affectée par des interférences magnétiques et peut ne pas fonctionner correctement, en particulier dans les emplacements suivants :

- Dans un ascenseur ou une salle construite en matériaux ferreux, comme des bâtis en fer ou du béton armé

- Près d'une structure en béton armé, comme une passerelle ou le hall d'un aéroport ou d'une gare

- À proximité ou à l'intérieur d'un train ou d'une voiture

- Près d'un transformateur au sol ou de lignes à très haute tension

- Près d'un produit métallique, comme un bureau à structure métallique ou une armoire métallique

- Près d'un matériau à haut niveau d'interférences magnétiques, comme un aimant, un support magnétique ou des enceintes

- Régler l'angle de l'écran LCD peut réduire la précision de la boussole numérique intégrée ; cependant, ceci est normal et n'indique pas un dysfonctionnement. Si tel est le cas, vous devez étalonner la boussole numérique. Éloignez-vous des matériaux qui causent des interférences magnétiques, comme des produits métalliques ou des aimants, et effectuez les opérations suivantes tout en exécutant une application qui utilise la boussole numérique.

- Placez votre ordinateur VAIO sur une surface plane, maintenez l'ordinateur des deux mains, puis faites-le tourner une fois de 360 degrés dans le sens horaire avec l'écran LCD levé.

- Placez votre ordinateur VAIO sur une surface plane, maintenez l'ordinateur des deux mains, puis faites-le tourner une fois de 360 degrés dans le sens de la longueur.

- Placez votre ordinateur VAIO sur une surface plane, maintenez l'ordinateur des deux mains, puis faites-le tourner une fois de 360 degrés en travers.

- Si le problème persiste, utilisez votre ordinateur VAIO dans un endroit avec moins d'interférences magnétiques.